新疆生产建设兵团第十三师新星市生态环境准入清单
（2025年版）
新疆生产建设兵团第十三师新星市生态环境局
二O二五年十一月
表1-1 第十三师新星市普适性管控要求
	序号
	属性/区域
	管控维度
	管控要求

	1
	全师通用（包含产业准入）
	空间布局约束
	（1.1）禁止类：

（1.1.1）严格落实建设项目环境准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严把建设项目审批关。
（1.1.2）具备风光电清洁供热建设条件的区域，原则上不再新批采暖热电联产项目。

（1.1.3）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能转换政策，新建项目应实施产能等量或减量置换。硅基材料、印染等需要在指定区域内建设，在指定区域外的地区原则上不允许建设该类项目。严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。
（1.1.4）严把锅炉市场准入关，新建燃煤锅炉效率不低于85%，燃气锅炉效率不低于95%。城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉进一步淘汰或实施清洁能源替代，燃气锅炉完成低氮改造。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。
（1.2）限制类：

（1.2.1）搬迁中心城区污染严重的企业。

（1.2.2）加快实施涉重金属产业技术升级，严格涉重金属行业准入，严格有色金属冶炼、电镀、化工等涉重金属项目空间布局管理，依法淘汰落后产能。联防联控区逐步退出限制类涉气行业工艺和装备，逐步淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外）。
（1.3）鼓励类：

（1.3.1）鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用天然气（煤层气、页岩气）、焦炉煤气、太阳能等清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。

（1.3.2）鼓励发展硅深加工、煤化工、氯碱化工深加工、纺织服装深加工、碳、铝、硅基新材料、装备制造项目。发展壮大新星市农产品集散地。
（1.3.3）重点在淖毛湖经开区布局低阶煤综合利用全产业链。加快推进淖毛湖矿区东八区煤矿、巴里坤矿区大安煤矿、岔哈泉二号煤矿建设及红山煤业改扩建工程。重点推进巴木墩抽水蓄能电站项目建设。
（1.3.4）做优做强绿色化工、新型冶金和综合能源三大主导产业，持续壮大装备制造和现代物流产业。进一步优化完善产业体系，加快培育新兴算力、绿色氢能、文化旅游、新型建材、农牧循环产业。
（1.3.5）重点发展农业种养加销一体化的“新六产”基地建设，涵盖品牌、质控、电子商务和仓储金融等要素的现代农业物流综合园区；以安全营养健康为导向的高端化、终端化食品精深加工项目。
（1.3.6）重点发展以煤基、硅基和金属为引领的矿产资源开发利用和深加工产业，并向与其相关的新材料产业延伸；以风电光电为主要方向的新能源产业和与其相关的储能产业；以煤化工、冶金设备和现代农业机械制造为主的高端专业性装备制造业。
（1.3.7）重点发展文化旅游、康养家政、现代物流科技金融等生产生活服务业；网络通讯、大数据、云计算、电子商务以及水利、能源、交通等基础设施产业；城镇园区基础设施建设项目；城市商业综合体项目。
（1.3.8）鼓励各类产业园区根据自身主导产业和污染物、碳排放水平，积极探索推进减污降碳协同增效，优化园区空间布局，大力推广使用新能源，促进园区能源系统优化和梯级利用、水资源集约节约高效循环利用、废物综合利用，升级改造污水处理设施和垃圾焚烧设施，提升基础设施绿色低碳发展水平。

	
	
	污染物排放管控
	（2.1）废水：

（2.1.1）推进养殖业清洁化和生态化发展。强化屠宰行业外排污水预处理，鼓励深度处理。
（2.1.2）加快推进建设下辖八个农场连队生活垃圾处理环境基础设施建设。
（2.1.3）加快推进淖毛湖经济技术开发区、新星经济技术开发区等工业园区污水处理厂及配套管网建设工程，推进“清污分流、雨污分流”。加快推进团场（镇）生活污水处理设施及配套管网工程。加强污水处理设施运行管理，建立和完善污水处理设施第三方运营机制，强化稳定达标排放。
（2.1.4）到2025年，地表水质量好于Ⅲ类水体比例不低于82.6%，劣Ⅴ类水体比例不高于4.3%。
（2.2）废气：

（2.2.1）强化柴油货车污染排放的源头管控，支持机动车违规排放污染及鸣笛噪声污染自动抓拍系统工程建设，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新。
（2.2.2）对工业炉窑实施综合整治，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等。
（2.2.3）重点推进化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，持续削减重点企业VOCs排放量。
（2.2.4）严格落实绿色施工要求，积极推进“智慧工地”建设。加强企业原料露天堆放问题整治。加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平。到2025年，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。
（2.2.5）到2025年，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于49微克/立方米，空气质量优良天数比例不低于90%。
（2.3）固体废弃物：

（2.3.1）严格执行《农用薄膜管理办法》，大力推广地膜回收机具，采取有偿回收方式，逐步建立农用薄膜回收网点。推动团场设立农药包装废弃物有偿分类回收站，建立农药包装废弃物定期调查制度，统一制定清理整顿工作计划。建立高效的秸秆收集体系和专业化储运网络，提升秸秆肥料化、饲料化、基料化和原料化利用产业化水平。
（2.3.2）开展冶炼废渣、煤矸石、炉渣、金属切削碎块等工业固体废物非法堆存点专项排查，建立工业固体废物非正规堆放点整治清单。完善再生资源回收利用基础设施，支持循环经济示范园区建设，构建固体废物回收循环和综合利用体系。
（2.3.3）组织开展危险废物利用处置设施运行状况评估和提标改造。引导和规范危险废物经营单位采用水泥窑协同处置危险废物。
（2.3.4）持续推进生活垃圾分类工作，完善废旧家电、电子产品等各类废旧物资回收网络。进一步提升废旧物资回收环节预处理能力。推动生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。因地制宜健全农村废旧物资回收网络。推动有条件的生产、销售企业开展废旧产品逆向物流回收。

	
	
	环境风险防控
	（3.1）对十三师范围内排放重金属、持久性有机污染物、危险废物和生产使用危险化学品等企业，进行深入开展环境风险调查与评估，建立环境风险源分类档案和信息数据库，实行动态更新、分类管理。②对于危险化学物品等高环境风险物资的存储、运输、使用，实施全过程监控。将涉重金属企业纳入重点污染源进行管理，建立健全重金属环境风险防控系统和企业环境应急预案体系。对可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业等企业委托相关专业技术服务机构编制环境应急预案。

（3.2）加快建设新星市空气质量监测自动站, 2026年底前，完成15个VOCs微型空气自动站建设。推进重污染天气应急预案评估以及实施后评估，科学修订完善应急预案。完善PM2.5和O3污染天气预警应急的启动、响应、解除机制，实施钢铁、水泥等行业季节性生产调控措施。
（3.3）与哈密市推进联合执法、区域执法、交叉执法等执法机制创新，积极开展联合监测和监察执法，加大钢铁、水泥、电力等重点大气污染源除尘、脱硫、脱硝设施运行状况和污染物排放情况的抽查力度。
（3.4）以水土流失、沙漠化严重区域为重点，加快区域内绿色通道和农田防护林网建设。
（3.5）加快推进沙枣泉水库、八大石水库、庙尔沟水库、巴木墩水库等饮用水水源保护区隔离网、应急物资、警示牌、监控等基础设施建设。强化饮用水源常态化管理，开展集中式饮用水供水单位的规范化建设。
（3.6）推进腾退地块风险管控和修复，建立污染地块清单，实施污染地块风险管控和修复。加快推进红星一场原红星化工厂遗留工业废渣清理整治、红星农场原红山化工有限责任公司遗留工业废渣清理整治、黄田农场北戈壁等历史遗留的矿山、关停废弃的砖厂（沙石料场）等历史遗留污染源整治项目。
（3.7）到2025年，土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率达到93%以上，重点建设用地安全利用有效保障。
（3.8）除下列活动外，国家公园核心保护区内禁止人为活动：一是为保护国家公园开展的调查监测、生态修复、管护巡护等活动，科研观测、基础测绘、文物保护、防灾减灾、应急救援活动，以及国家机关依法履行执法职责确需开展的活动；二是原有居民必要的生产生活活动，以及确需保留、无法避让的已有重要基础设施的运行、维护；三是为维护国家安全、实施国家重大战略和重大基础设施建设确需开展的活动；四是法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。

	
	
	资源利用效率
	（4.1）水资源：

（4.1.1）推广应用现代农业节水设备和技术。通过山区建库引水，建坝拦洪蓄水，合理开采地下水等措施，充分利用师域内的水资源。

（4.1.2）加强水资源取用实时监控，对农业、工业园区等用水大户进行用水量实时监控。
（4.1.3）工业企业应当加强内部用水管理，建立节水管理制度，采用分质供水、高效冷却和洗涤、循环用水、废水处理回用等先进、适用节水技术、工艺和设备，降低单位产品（产值）耗水量，提高水资源重复利用率。高耗水工业企业用水水平超过用水定额的，应当限期进行节水改造。
（4.1.4）到2025年，全师总用水量、工业用水量分别控制在3.0432亿立方米、6397万立方米以内；地下水开采量控制在1.379亿立方米，地下水退减60%的超用水量；万元工业增加值耗水量控制在25m3以内；灌溉水有效利用系数达到0.66。
（4.1.5）加强农排渠的水污染治理，加快推进红星二场、柳树泉农场、火箭农场、红山农场、红星四场、黄田农场等团场连队进行农业灌溉水渠改造，减少农田退水污染负荷。
（4.1.6）优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，建设与农作物相适应的高效节水灌溉工程。
（4.2）能源：

（4.2.1）发展热电联产和集中供热，利用城市和工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改造，淘汰供热供汽范围内的燃煤锅炉。加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的区域，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。

（4.2.2）开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网、分布式光伏、分布式风电建设，提高非化石能源使用比例。
（4.2.3）推广高耗能行业节能新技术，大幅降低重点行业和企业能耗。
（4.2.4）科学合理推进“煤改电”工程，拓展多种清洁供暖方式，对暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，重点利用“洁净煤+节能环保炉具”等方式替代散烧煤。加大既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，提高新建建筑的节能标准，全面推行绿色低碳建筑和超低能耗建筑。
（4.2.5）到2025年，综合能源装机容量达1084万千瓦，新能源装机占比达83%，非化石能源消费占比达50%，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降16.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。
（4.2.6）重点削减散煤等非电用煤，严禁在国家政策允许的领域以外新（扩）建燃煤自备电厂。新改扩建工业炉窑采用清洁低碳能源，优化天然气使用方式，优先保障居民用气，有序推进工业燃煤和农业用煤天然气替代。
（4.2.7）推广可再生能源替代、电气化改造、多能联供等措施，提升企业清洁能源消费比重。推动重点用能用水行业的节能节水改造，加强能源梯次利用和水资源循环梯级利用，提高企业能效水效。积极建设绿色工业园区，探索建设零碳园区。加强屋顶光伏、分散式风电、多元储能、充电桩等新能源基础设施的开发利用，探索构建工业绿色微电网、零碳能源供给系统和园区级数字化能碳管理中心。
（4.3）土地资源：
（4.3.1）推进土地要素市场优化配置，不断完善城镇建设用地价格形成机制和存量土地盘活利用政策。强化建设用地总量和强度“双控”，实行最严格的耕地保护、节约用地管理制度。加强残膜治理，推动耕地安全使用。
（4.4）依托现有园区、产业、企业发展现状，加快园区与园区之间、团场与园区之间、产业与产业之间、企业与企业之间互为循环等上下游产业链建设，构建循环经济产业链条。优先在钢铁、煤化工、水泥、火电等行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。
（4.5）强化煤化工、建材、新型冶金等产业的循环产业链条发展。开展新星经济技术开发区、淖毛湖经济技术开发区循环化改造，构建循环产业链。
（4.6）“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点领域和行业碳排放核算能力，健全重点用能和碳排放单位管理制度，开展固定资产投资项目碳排放评价。
（4.7）将温室气体排放管控纳入环境影响评价，对建设项目温室气体排放量和排放水平进行预测和评价，在电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业开展温室气体排放环境影响评价，强化减污降碳协同控制。
（4.8）除法律、法规和自然保护地、生态保护红线管制规则允许外，不得在自然保护地、生态保护红线等禁止、限制勘查开采区内新设立矿业权。


表1-2 新星经济技术开发区-二道湖工业园区管控要求

	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	涉及乡镇（街道）
	经济产业布局
	主要环境问题
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	ZH65830120002
	新星经济技术开发区二道湖工业园重点管控单元
	十三师
	红星一场
	重点管控单元
	西区规划范围南至花园乡，北至哈密铁路东站，西临红星一场场域边界，东至园林二场；东区规划范围北至兴业路，南与哈额铁路相邻，西部以规划科技大道为界，东至锦绣路。
	以化工、能源、冶炼，配套发展新材料、装备制造、现代物流、建材、高新技术孵化等产业
	基础设施和公共设施不太完善，部分用地布局松散、土地利用率低。

	主要属性
	兵团级经济技术开发区

	管控维度
	管控要求

	空间布局约束
	（1.1）引入企业需要符合以下园区产业布局要求：以化工、能源、冶炼，配套发展新材料、装备制造、现代物流、建材、高新技术孵化等产业。
（1.2）禁止类：

（1.2.1）园区不接纳下列投资企业：设备、装备以及生产技术和工艺属国家明令禁止和淘汰的企业。严重污染环境或者严重危害人身健康而无切实有效措施的企业。生产产品属于国家禁止生产的企业。国家明令禁止的其它投资项目。

（1.2.2）禁止建设新增产能的炼铁、炼钢项目。禁止建设新增产能的水泥生产项目（含粉磨站）；禁止新建普通浮法玻璃生产项目；禁止新建0.3万立方米/年以下饰面石材（荒料）开采项目（稀有品种矿山除外）。

（1.2.3）禁止建设单机容量30万千瓦及以下的常规燃煤火电机组；禁止建设湿冷发电机组。

（1.2.4）铸造工业不得新建烧结工序，现有铸造工业企业的烧结工序应当依法依规淘汰或关停。
（1.3）限制类：

（1.3.1）新建60万千瓦及以上火电机组原则上采用超临界机组，其中新建60万千瓦级空冷发电机组发电煤耗不高于302克标准煤/千瓦时，新建100万千瓦级空冷发电机组发电煤耗不高于299克标准煤/千瓦时；新建30万千瓦级供热机组和30万千瓦级循环流化床低热值煤发电机组必须采用超临界参数。

（1.3.2）禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目。严控尿素、磷铵、电石，烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等行业建设新增产能项目，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

（1.3.3）允许建设TDI/MDI等国内需求量大的产品生产项目配套建设自用的中间化学品生产装置，但工艺设备和排放必须满足相关标准要求，设计产能须与最终产品生产规模相匹配，中间化学品不允许对外销售。新建炼油及扩建一次炼油项目需纳入国家批准的相关规划。
（1.4）化工：新（改、扩）建化工项目必须在化工片区内布设。按照清清分流、清污分流、污污分流的原则，对不同水质的污水采用不同的处理系统，确保各类污水经处理后达到对应的行业标准。生产工艺过程产生的有组织、无组织废气要满足达标排放的要求。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、贮存（处置）场，并设立标志牌。安装锅炉烟气在线自动监测系统和外排废水流量计量及在线自动监测系统。
（1.5）能源：企业要符合规划要求，并配套建设必要的环境基础设施，企业自身的环保设施必须完善和有效运行。各入区企业新上项目都要符合清洁生产要求，而且属于国家鼓励或允许的项目，其中国家已经颁布清洁生产标准的行业，引入项目后其清洁生产水平应达到一级标准以上。
（1.6）冶炼：石灰焙烧废气污染物须满足《炼钢工业大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》二级标准要求；热风炉采用净化后的高炉煤气为燃料，出铁场、矿焦槽、铸铁机及供、返料系统设置袋式除尘器，废气污染物须满足《炼铁工业大气污染物排放标准》。轧钢车间加热炉、热处理炉以高炉煤气为燃料，废气污染物排放须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》。矿渣微粉和钢渣超细粉生产线磨机采用袋式收粉器，废气污染物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》。以净化后的混合煤气为燃料余气发电，废气污染物排放须满足《火电厂大气污染物排放高标准》。轧钢工序排水采用旋流沉淀、高速过滤器过滤及化学除油器除油后回用。各生产工序循环系统排污水、余气发电排水等送全厂污水处理站处理后，作为回用水循环使用。

	污染物排放管控
	（2.1）二道湖工业园满足环境空气质量标准（GB3095）及修改单中二级标准；满足地下水质量标准（GB/T14848）中的Ⅲ类标准要求及《地表水环境质量标准》（GB3838）现行标准类Ⅲ标准；满足土壤环境质量标准（GB15618）中的Ⅱ级标准。

（2.2）废水：

（2.2.1）选择节水工艺，鼓励一水多用。排水系统实施清污分流制度，企业内部未受污染的清洁下水尽量回收利用，建立中水回收系统，经必要的处理后重复利用。规划区内的清洁雨水就近、分散、重力流排入水体。园区内所有污水均须由规划的污水排放口排放，禁止在规划的污水排放口外设新的污水排放口。污水排放口安装在线监测。集中污水处理厂的排放污水实施监控，按水质水量收费。

（2.2.2）污水处理厂设置300米的卫生防护距离，在此范围内不再规划布置环境敏感建筑，该区以种植树木、园林为主。

（2.2.3）以等量或减量置换方式建设的电石项目电石炉内部污水处理单元排水标准须满足接纳污水处理设施的接管排水标准要求。
（2.2.4）采取最高的资源和环境标准，采用三级计量、冷凝水、冷却水回收利用、余热回收利用、废水分质分流及中水回用等节能减排技术，集中污水处理，确保达标排放；加强水资源综合利用和重复利用，最大限度地减少资源消耗和污染物排放。
（2.3）固体废弃物：

（2.3.1）①污泥：采取脱臭技术，综合实施污泥回用，实现对污水处理厂恶臭物质的管理，禁止在厂内直接长时间露天堆放。污水处理厂污泥拟采取压滤—脱水—制饼工艺对其进行干化减量处理，最终安全填埋②危废：危险废物处理必须遵循《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597）进行。除由生产厂回收的以外，园区产生的少量危险废物运送至自治区危险废物处理中心处置或交有危险废物处置资质的单位进行安全处置。同时在危险废物贮存设施处，设立危险废物标志，办理相应的许可证。③生活固废和工业固废：生活固废和工业固废分别收集分别处理。催化剂、有机溶剂均采用再生循环利用工艺，减少废催化剂、废有机溶剂产生量。厂区内的生活垃圾统一收集，送城市生活垃圾处理系统进行处理。

（2.3.2）铸造企业废砂、废渣等固体废弃物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。铸造企业产生的危险废物应按照国家和兵团危险废物管理有关法律、法规要求实施无害化处置。

（2.4）废气：

（2.4.1）火电机组各项污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）和其他相关排放标准要求。

（2.4.2）铸造生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《兵团工业炉窑污染行业大气污染综合治理方案》（兵环发2019-139号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及所在地污染物排放标准的要求。铸造生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）。

（2.4.3）以等量或减量置换方式建设的电石项目电石炉大气污染物排放必须符合《兵团工业炉窑污染行业大气污染综合治理方案》（兵环发2019-139号）中“其它炉窑”的排放标准。
（2.4.4）入驻企业动力装置涉发电环节的，应按照《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中要求实施超低排放。
（2.4.5）园区内规划的热电厂、集中供热项目按照环发〔2015〕164号《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》的要求，电厂、65t/h及以上燃煤锅炉执行超低排放。积极推广洁净煤，并加强煤质监督，严厉打击销售使用劣质煤行为。
（2.5）以产能置换方式新（改）建的炼铁、炼钢项目大气污染物和废水排放必须满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）、《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256）等标准的要求。

（2.6）禁止新增电解铝产能，经国家同意用产能置换方式保留的存量产能建设的项目必须使用500kA及以上预焙槽，大气污染物和废水排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465）要求，铅、锌冶炼项目大气污染物和废水排放须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）要求；铜、镍冶炼项目大气污染物和废水排放须满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）要求；再生铅冶炼项目污染防治须严格执行《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》（环境保护部公告2015年第11号）中的相应措施，污染物排放应执行《再生铜、铝、铅，锌工业污染物排放标准》（GB31574）。上述有色金属项目一般工业固体废物、危险废物临时贮存分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控剝标准》（GB18597）要求。

（2.7）对于新建、改建和扩建有色金属冶炼行业生产项目，污染物排放管控要求参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》。

	环境风险防控
	（3.1）二道湖园区建设空气质量常规监测点，定期在十三师信息资源共享平台上公示。
（3.2）经开区应设立环境应急管理机构，并且需要配备专职领导负责环境应急管理，完善环境应急管理制度。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：

（4.1.1）园区内企业工业废水重复利用率应达到75%以上，以减少新鲜水用量。
（4.2）能源：

（4.2.1）完善循环产业链，重点加强园区冶金、建材、化工等行业的余热、余压、焦炉煤气的回收利用。入园企业开展清洁生产审核。

（4.3）土地资源：

（4.3.1）控制工业园区规模，提高土地利用率，确保园区扩区用地指标的落实。

（4.4）二道湖工业园内金属冶炼产业可以为装备制造产业提供特钢和镁合金铸件等原辅材料，装备制造所产生边角废料等废金属可作为特钢冶炼的原材料，金属冶炼所产生的尾矿渣、铁渣和镁渣及电厂所产生粉煤灰和煤渣可作为生产新型建材的原材料；工业废水经生化处理后重复使用，浓缩废水用于拌和原料经燃烧消除最终污染。


表1-3 新星经济技术开发区-骆驼圈子产业园管控要求

	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	涉及乡镇（街道）
	经济产业布局
	主要环境问题


	
	
	师
	团
	
	
	
	

	ZH65830320002
	新星经济技术开发区骆驼圈子产业园重点管控单元
	十三师
	红星四场
	重点管控单元
	规划范围西、南以兵地确权线为边界，北至220kV高压线路和现状耕地，东到二牧场场部边界。
	规划产业定位为化工、冶炼、能源、新材料，配套发展现代物流等产业。
	集中式污水处理和中水回用不足。固体废物（特别是危险废物）处理等基础环保设施建设不到位。

	主要属性
	兵团级经济技术开发区

	管控维度
	管控要求

	空间布局约束
	（1.1）引入企业需要符合以下园区产业布局要求：化工、冶炼、能源、新材料，配套发展现代物流等产业。
（1.2）禁止类：

（1.2.1）禁止建设新增产能的炼铁、炼钢项目。禁止建设新增产能的水泥生产项目（含粉磨站）；禁止新建普通浮法玻璃生产项目；禁止新建0.3万立方米/年以下饰面石材（荒料）开采项目（稀有品种矿山除外）。
（1.2.2）冶炼产业区中的现状企业石料厂建议搬迁；位于化工片区的昊源工贸（生产石英石）企业、位于新材料产业区的远盛矿业、弘毅建材维持现状或技术改造升级，为了园区协调可持续发展，不宜扩建；园区范围内有一处养殖区，现已废弃，建议拆除。
（1.3）化工：新（改、扩）建化工项目必须在化工片区内布设。按照清清分流、清污分流、污污分流的原则，对不同水质的污水采用不同的处理系统，确保各类污水经处理后 达到对应的行业标准。生产工艺过程产生的有组织、无组织废气要满足达标排放的要求。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、贮存（处置）场，并设立标志牌。安装锅炉烟气在线自动监测系统和外排废水流量计量及在线自动监测系统。
（1.4）冶炼：石灰焙烧废气污染物须满足《炼钢工业大气污染物排放标准》和《大气污染物综合排放标准》二级标准要求；热风炉采用净化后的高炉煤气为燃料，出铁场、矿焦槽、铸铁机及供、返料系统设置袋式除尘器，废气污染物须满足《炼铁工业大气污染物排放标准》。轧钢车间加热炉、热处理炉以高炉煤气为燃料，废气污染物排放须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》。矿渣微粉和钢渣超细粉生产线磨机采用袋式收粉器，废气污染物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》。以净化后的混合煤气为燃料余气发电，废气污染物排放须满足《火电厂大气污染物排放高标准》。轧钢工序排水采用旋流沉淀、高速过滤器过滤及化学除油器除油后回用。各生产工序循环系统排污水、余气发电排水等送全厂污水处理站处理后，作为回用水循环使用。
（1.5）能源：企业要符合规划要求，并配套建设必要的环境基础设施，企业自身的环保设施必须完善和有效运行。各入区企业新上项目都要符合清洁生产要求，而且属于国家鼓励或允许的项目，其中国家已经颁布清洁生产标准的行业，引入项目后其清洁生产水平应达到一级标准以上。
（1.6）新材料：要求企业加强废气处理设施、污水处理站等环保设施的运行及维护管理，确保废气、废水各项污染物稳定达标排放。按照企业自行监测计划要求进一步开展废水、废气、噪声监测工作，并定期开展地下水和土壤环境监测工作。加强厂区突发环境事件应急防范工作，定期开展应急演练及备案，杜绝环境污染事件的发生。

	污染物排放管控
	（2.1）废气：

入驻企业动力装置涉发电环节的，应按照《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中要求实施超低排放。园区内规划的热电厂、集中供热项目按照环发〔2015〕164号《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》的要求，电厂、65t/h及以上燃煤锅炉执行超低排放。积极推广洁净煤，并加强煤质监督，严厉打击销售使用劣质煤行为。
（2.2）废水：

采取最高的资源和环境标准，采用三级计量、冷凝水、冷却水回收利用、余热回收利用、废水分质分流及中水回用等节能减排技术，集中污水处理，确保达标排放；加强水资源综合利用和重复利用，最大限度地减少资源消耗和污染物排放。

（2.3）固体废弃物：

污泥采取脱臭技术，综合实施污泥回用，实现对污水处理厂恶臭物质的管理，禁止在厂内直接长时间露天堆放。污水处理厂污泥拟采取压滤—脱水—制饼工艺对其进行干化减量处理，最终安全填埋。生活固废和工业固废分别收集分别处理。催化剂、有机溶剂均采用再生循环利用工艺，减少废催化剂、废有机溶剂产生量。厂区内的生活垃圾统一收集，送城市生活垃圾处理系统进行处理。

（2.4）禁止新增电解铝产能，经国家同意用产能置换方式保留的存量产能建设的项目必须使用500kA及以上预焙槽，大气污染物和废水排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465）要求，铅、锌冶炼项目大气污染物和废水排放须满足《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）要求；铜、镍冶炼项目大气污染物和废水排放须满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）要求；再生铅冶炼项目污染防治须严格执行《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》（环境保护部公告2015年第11号）中的相应措施，污染物排放应执行《再生铜、铝、铅，锌工业污染物排放标准》（GB31574）。上述有色金属项目一般工业固体废物、危险废物临时贮存分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）和《危险废物贮存污染控剝标准》（GB18597）要求。

（2.5）骆驼圈子产业园满足环境空气质量标准（GB3095）及修改单中二级标准；满足地下水质量标准（GB/T14848）中的Ⅲ类标准要求及《地表水环境质量标准》（GB3838）现行标准类Ⅲ标准；满足土壤环境质量标准（GB15618）中的Ⅱ级标准。

（2.6）焦化行业污染防治

（1）焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。鼓励新建常规焦炉采用干法熄焦工艺，热回收焦炉采用干法熄焦或节水型熄焦工艺（吨焦耗水量不大于0.4吨），新建半焦（兰炭）炭化炉采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式。应同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。炼焦化学工业大气污染物排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）。

（2）焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽（池）。熄焦水须闭路循环，酚氰废水处理合格后要循环使用，提倡企业将各类废水经处理后回用，实现零排放。半焦（兰炭）生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。外排废水应执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）。

（3）煤焦油及苯类化学工业产品必须回收，并鼓励集中深加工。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤（焦）尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣（液）以及生化剩余污泥等一切焦化生产的固（液）体废弃物，应按照相关法律法规要求处理和利用，不得外排。

（4）焦化行业炼焦生产至少达到《清洁生产标准炼焦行业》（HJ/T126）中国内清洁生产先进水平，其他生产过程（焦油加工、粗苯精制）参照国内同行业清洁生产先进水平执行。

	环境风险防控
	（3.1）对危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置、转移等全链条的风险实施监督和管理。化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：

（4.1.1）园区内企业工业废水重复利用率应达到75%以上，以减少新鲜水用量。
（4.2）能源：

（4.2.1）园区鼓励使用天然气、风能、太阳能等清洁能源。


表1-4 新星经济技术开发区-柳树泉产业园管控要求

	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	涉及乡镇（街道）
	经济产业布局
	主要环境问题

	
	
	师
	团
	
	
	
	

	ZH65830620002
	新星经济技术开发区柳树泉产业园重点管控单元
	十三师
	柳树泉农场
	重点管控单元
	东区规划范围北至靠近G30连霍高速公路的北环路，南至南环路，西至创新路，东至东环路；西区规划范围北至北环路，南至南环路，西至西环路，东至东环路。
	主导发展化工、能源、新材料，配套发展装备制造、物流等产业。
	区域水资源有限。污水处理厂规模较低。

	主要属性
	兵团级经济技术开发区

	管控维度
	管控要求

	空间布局约束
	（1.1）引入企业需要符合以下园区产业布局要求：主导发展化工、能源、新材料，配套发展装备制造、物流等产业。
（1.2）禁止类：

（1.2.1）铸造工业不得新建烧结工序，现有铸造工业企业的烧结工序应当依法依规淘汰或关停。

（1.3）限制类：
（1.3.1）建议转型：千村生态农业、天宝工贸。建议企业维持现状或技术改造，不允许再扩大产能，远期考虑适时搬迁：金升工贸、圣博瑞烧结、盛浩机制炭。
（1.4.2）煤化工产业项目应满足《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》。
（1.5）化工：新（改、扩）建化工项目必须在化工片区内布设。按照清清分流、清污分流、污污分流的原则，对不同水质的污水采用不同的处理系统，确保各类污水经处理后 达到对应的行业标准。生产工艺过程产生的有组织、无组织废气要满足达标排放的要求。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、贮存（处置）场，并设立标志牌。安装锅炉烟气在线自动监测系统和外排废水流量计量及在线自动监测系统。
（1.6）能源：企业要符合规划要求，并配套建设必要的环境基础设施，企业自身的环保设施必须完善和有效运行。各入区企业新上项目都要符合清洁生产要求，而且属于国家鼓励或允许的项目，其中国家已经颁布清洁生产标准的行业，引入项目后其清洁生产水平应达到一级标准以上。
（1.7）新材料：要求企业加强废气处理设施、污水处理站等环保设施的运行及维护管理，确保废气、废水各项污染物稳定达标排放。按照企业自行监测计划要求进一步开展废水、废气、噪声监测工作，并定期开展地下水和土壤环境监测工作。加强厂区突发环境事件应急防范工作，定期开展应急演练及备案，杜绝环境污染事件的发生。

	污染物排放管控
	（2.1）废气：

（2.1.1）园区环境空气质量均划为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》的二级标准。焦炉废气排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）；其它大气污染源执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297）中的二级标准。

（2.1.2）园区内规划的热电厂、集中供热项目按照环发〔2015〕164号《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》的要求，电厂、65t/h及以上燃煤锅炉执行超低排放；各生产装置排放的废气须经过处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中的二级标准。

（2.1.3）铸造生产过程中产生粉尘、烟尘和其他废气的部位均应配置大气污染物收集及净化装置，废气排放应符合《兵团工业炉窑污染行业大气污染综合治理方案》（兵环发2019-139号）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）及所在地污染物排放标准的要求。铸造生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）。
（2.1.4）入驻企业动力装置涉发电环节的，应按照《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中要求实施超低排放。积极推广洁净煤，并加强煤质监督，严厉打击销售使用劣质煤行为。
（2.2）废水：

（2.2.1）流经园区附近的水系执行《地表水环境质量标准》（GB3838）中Ⅲ类标准值。园区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848）中Ⅲ类标准。
（2.2.2）生产废水由各企业厂区内污水处理站自行处理，按照先地方、后国家和先行业、后综合的顺序执行相应排放标准。有行业排放标准的，优先执行行业排放标准，无行业标准的达到园区污水处理厂纳管标准后，统一排入开发区下水管网，送入开发区污水处理厂；各企业生活污水统一排入开发区下水管网，送入开发区污水处理厂。各类废水经开发区污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准后，再经规划的开发区中水厂深度处理，出水水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921）和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920）后，用于开发区浇洒道路、绿化的全部用水，以及工业低质用水的水质要求。对污水中的有毒有害物应严格控制，一类污染物在车间的排放必须达到《污水综合排放标准》（GB8978）中的有关标准。在规划的污水厂未建成投运前，目前投产的、有废水产生的企业，必须自行处理生产废水和生活污水，禁止排入外环境。处理后的废水可用于厂区绿化、浇洒道路、工业低质用水等。同时各厂应建设风险应急事故池，防止事故时废水污染土壤和地下水。
（2.2.3）污水处理厂设置300m的卫生防护距离，在此范围内不再规划布置环境敏感建筑，该区域以种植树木、园林为主。

（2.2.4）园区污水处理厂出水应深度处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923）要求后，回用于园区内企业冷却用水、洗涤用水、工艺用水、产品用水、循环补充水等，未能回用的污水，灌溉季可作为园区绿化、道路洒水、煤场和焦炭喷洒用水等综合利用，非灌溉季贮存次年回用，确保园区污水不外排。
（2.2.5）采取最高的资源和环境标准，采用三级计量、冷凝水、冷却水回收利用、余热回收利用、废水分质分流及中水回用等节能减排技术，集中污水处理，确保达标排放；加强水资源综合利用和重复利用，最大限度地减少资源消耗和污染物排放。

（2.3）固体废弃物：

（2.3.1）到2030年，工业固体废弃物综合利用率70％，生活垃圾无害化处理率100％。危险废物排放量为零，危险废物综合处置率达到100%。一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GBl85971）；医疗废物的暂时贮存、交接、运送需符合《医疗废物集中处置技术规范》（试行）和《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发[2003]188号）相关规定。

（2.3.2）一般固废：分区内产生的一般固体废物首先实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体处理处置场所，进行安全填埋处置。固体废物填埋的设计规模，按照填埋量确定的运行时间应不少于20年，填埋后按规定进行封闭处理。危废：危险固体废物严格按照国家关于危险废物处理处置要求和方法进行处理。除由生产厂回收的以外，其它数量较少的，推荐将分区产生的少量危险废物运送到自治区危险废物处理中心处置。

（2.3.3）垃圾入场后要及时推平覆土压实，减少暴露面积。建筑垃圾包括开挖出的土石方和废弃的建筑材料，如金属轧头、废木料、混凝土、砂石、废砖等，处置原则是及时清运、尽可能利用、严禁乱堆放、防止产生扬尘等二次污染。

（2.4）以产能置换方式新（改）建的炼铁、炼钢项目大气污染物和废水排放必须满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456）、《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）、《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663）、《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664）、《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665）、《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256）等标准的要求。

（2.5）铸造企业废砂、废渣等固体废弃物应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）贮存和处置，并符合国家和地方环保部门要求。铸造企业产生的危险废物应按照国家和兵团危险废物管理有关法律、法规要求实施无害化处置。

（2.6）焦化行业污染防治

（1）焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。鼓励新建常规焦炉采用干法熄焦工艺，热回收焦炉采用干法熄焦或节水型熄焦工艺（吨焦耗水量不大于0.4吨），新建半焦（兰炭）炭化炉采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式。应同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。

（2）焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽（池）。熄焦水须闭路循环，酚氰废水处理合格后要循环使用，提倡企业将各类废水经处理后回用，实现零排放。半焦（兰炭）生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。外排废水应执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）。

（3）煤焦油及苯类化学工业产品必须回收，并鼓励集中深加工。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤（焦）尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣（液）以及生化剩余污泥等一切焦化生产的固（液）体废弃物，应按照相关法律法规要求处理和利用，不得外排。

（4）焦化行业炼焦生产至少达到《清洁生产标准炼焦行业》（HJ/T126）中国内清洁生产先进水平，其他生产过程（焦油加工、粗苯精制）参照国内同行业清洁生产先进水平执行。

	环境风险防控
	（3.1）在园区基础设施建设和企业生产项目建设中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。污水处理厂及排放工业污水的企业均应设置足够容量的事故污水池，严禁超标排放。进入园区的企业需建设应急需要的事故池或缓冲池（如消防废水收集处理池），保障事故状态下“清净下水”的收集、处置措施，并与工程主体设施一并建设和验收。防止应急废水（如消防废水）不经处理直接排入公共水体、环境，造成环境污染、危害。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：

（4.1.1）开发区内企业用水禁止开采地下水。

（4.1.2）工业企业水的重复利用率达到85%。

（4.2）能源：

（4.2.1）园区鼓励使用天然气、风能、太阳能等清洁能源。

（4.2.2）集中供热锅炉所采用的脱硫、除尘、脱硝等措施要严格保证去除效率，鼓励可再生能源和清洁能源的开发利用。推广节能技术，清洁产业，实施建筑节能和推广采暖供热系统节能措施，鼓励入区企业采用节能工艺。


表1-5 新星经济技术开发区-新星轻工产业园重点管控单元管控要求
	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	涉及乡镇（街道）
	经济产业布局
	主要环境问题

	
	
	师
	团
	
	
	
	

	ZH65830420005
	新星经济技术开发区新星轻工产业园重点管控单元
	十三师
	黄田农场
	重点管控单元
	黄田农场
	主导发展电子装备、纺织服装加工，配套发展农副产品综合加工、现代物流、建材等产业。
	园区基础设施薄弱，绿化等未开展。

	主要属性
	兵团级经济技术开发区

	管控维度
	管控要求

	空间布局约束
	（1.1）引入企业需要符合以下园区产业布局要求：主导发展电子装备、纺织服装加工，配套发展农副产品综合加工、现代物流、建材等产业。
（1.2）禁止类：
（1.2.1）开发区不再布局高耗能、高载能、高污染的重化工产业，不再布局资源型源头加工类产业，禁止布局以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目。禁止印染类、污染重的、化学纤维类纺织产品生产。
（1.2.2）提高园区企业准入门槛，鼓励能耗低、工艺先进、废气污染物排放量少的企业入区。依据《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，严禁大气污染严重的企业入区。
（1.3）鼓励类：
（1.3.1）电子装备产业重点发展与该地区匹配的光伏、风电、储能、智能电网、煤炭机械等专用装备制造，培育农机等装备产业发展。积极配套制造服务产业实现由生产型制造向生产服务型制造转变。
（1.3.2）纺织服装加工产业重点聚焦棉纺服装成品生产和服装贸易环节，发展服装服饰、家用纺织等产品制造，瞄准国潮、科技等行业趋势，发展童装、运动装等服装服饰细分行业，远期发展针织产业，大力发展内衣、背心、T恤等下游所用的纯棉针织面料，加快横机、圆机针织等纺织下游产业发展。构建以先进纺织材料为支撑的绿色循环纺织服装产业，推动纺织产业智能化、绿色化发展，创新定制化、柔性化生产模式。
（1.4）鼓励类：
（1.4.1）园区在后续企业入驻时，同类产业尽量相对集中，将大气污染物排放量相对较大特别是涉VOCs和异味的企业布局在园区主导风向的下风向，并考虑周围大气环境保护目标的分布，选择更加合理的企业布局，最大限度降低污染物排放对周围大气环境保护目标的影响。

	污染物排放管控
	（2.1）废水：
（2.1.1）完善各企业污水处理、循环利用配套设施的建设，园区企业应根据自身污水特点设置污水处理站，选取合适可靠的污水处理工艺，污水处理单元、污水管网、事故池等单元应采取防渗措施，防止污水下渗。
（2.1.2）园区内企业废水须经预处理后按照先地方、后国家和先行业、后综合的顺序执行相应排放标准。有行业排放标准的，优先执行行业排放标准，无行业标准的达到《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准后，达到园区污水处理厂的接管要求后，方可进入园区排水管网。
（2.2）废气：
（2.2.1）进一步强化园区内企业的颗粒物无组织排放治理，包括水泥、煤、焦碳储存全封闭、料场封闭等。
（2.2.2）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。

	环境风险防控
	（3.1）企业应加强装置区、排放废水管道、污水处理装置、事故水池或暂存池排放废水管道的防渗处理，防止废水渗漏而污染地下水，根据 相关技术规范采取分区防渗措施。加强管理杜绝或减少跑、冒、滴、漏现象。
（3.2）按照规划跟踪评价计划，对园区外环境的影响进行跟踪监控，通过建立环境监测监控制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，向生态环境部门及时反馈信息，以便调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对化工园区实行动态管理，实现可持续发展。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源：
（4.1.1）执行师级要求。
（4.1.2）园区内企业工业废水重复利用率应达到75%以上，以减少新鲜水用量。
（4.2）能源：
（4.2.1）严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。
（4.2.2）以项目产值能耗和增加值能耗为指标，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。


表1-6 淖毛湖经济技术开发区管控要求
	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	单元分类
	涉及乡镇（街道）
	经济产业布局
	主要环境问题

	
	
	师
	团
	
	
	
	

	ZH65830820001、ZH65830720002、ZH65830720003、ZH65830720004
	淖毛湖经济技术开发区红山产业园重点管控单元、淖毛湖经济技术开发区石炭窑产业园重点管控单元、淖毛湖经济技术开发区石灰窑产业园重点管控单元、淖毛湖经济技术开发区淖毛湖工业园重点管控单元
	十三师
	淖毛湖农场
	重点管控单元
	淖毛湖镇、红山农场等
	哈密北部新技术应用、资源转化为主的产业主导型工业园区。重点做优做强煤化工一大主导产业；培育发展新能源产业（尾气发电）、装备制造、新型建材产业；配套发展生产性服务业。
	绿化用地少；污水收集处理设施不健全。

	主要属性
	兵团级经济技术开发区

	管控维度
	管控要求

	空间布局约束
	（1.1）引入企业需要符合以下园区产业布局要求：淖毛湖工业园在现状基础上做优做强煤化工产业，培育发展新能源产业(尾气发电)，配套发展现代物流及生产性服务业。石炭窑产业园重点发展煤化工、装备制造业和生产性服务业。石灰窑产业重点发展煤化工和生产性服务业。红山产业园以煤基化工耦合绿氢清洁能源项目为主导，发展煤基清洁能源和煤基精细化工产业。
（1.2）禁止类：

（1.2.1）禁止建设《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中引导不再承接的项目。禁止建设不满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》。
（1.3）限制类：
（1.3.1）限制建设《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类项目。限制建设列入《环境保护综合名录》的高污染、高环境风险产品的生产。限制建设使用《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品的生产项目。严格限制新建排放重点防控重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）的项目。
（1.3.2）石灰窑、石炭窑产业集聚区，保持目前存量企业发展现状，仅限现有生产企业产业链适当延伸（需履行审批程序），根据区域产业发展需求配套发展仓储、物流等生产性服务业，不再新增其他工业项目。
（1.4）煤化工：按照发展循环经济的要求，积极推进项目规模化集约经营，尽可能提高水的重复利用率，减少能耗、物耗，降低污染物排放水平。制订事故防范应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。采用先进的DCS控制系统，准确控制操作条件。设置自动报警和连锁控制系统，防止污染事故发生。加强生产装置和环保设施的运行管理，确保稳定运行。必须做好地面防渗措施，减少装置跑冒滴漏发生，防止对地下水水质造成影响。

（1.5）装备制造：推进工业涂装挥发性有机物污染综合整治。重点推进工程机械制造、钢结构制造、电气机械制造等行业工业涂装工序挥发性有机物排放控制，大力推广使用 低（无）挥发性有机物含量的涂料和水性胶黏剂，限制使用即用状态下挥发性有机物含量>420g/L的涂料。优化涂装工艺，鼓励企业采用密闭型生产成套装置，推广应用自动连续化喷涂线。产生挥发性有机物污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，提高有机废气收集效率，提升末端治理水平。

（1.6）新型建材：严格按照《建材行业碳达峰实施方案》《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》等相关要求，加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制，防范产能无序扩张。生产工艺过程产生的有组织、无组织废气要满足达标排放的要求。严格按照《固体废物污染环境防治法》的要求，对固体废物实施分类处理、处置，危险废物委托有相应资质的危废处理单位进行处理。

	污染物排放管控
	（2.1）废水：

（2.1.1）完善污水排放管网，防止跑、冒、滴、漏引起的水污染。
（2.1.2）生活污水必须进入污水处理厂进行处置，禁止废水随意排放。经开区内企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水处理厂。
（2.2）废气：
（2.2.1）入区企业应采用先进的工艺和生产设备、密封性的物料贮存场所，最大限度减少无组织废气排放：对产生的特征污染物，企业须采用先进的治理或回 收措施，严格按照我国有关规定实现稳定达标排放，不产生二次污染，尽量不引进产生恶臭气体企业；控制单位工业用地面积的污染物排放源强，排放同类废气 的企业应尽可能远离，不要过于集中，以免局部地区污染物浓度超标。
（2.2.2）限严格控制现代煤化工生产过程中挥发性有机物和恶臭物质的排放，必须达标排放，减少对大气的污染。对生产装置排放的废气，积极采取回收、吸附、吸收、火炬、焚烧或燃料回收系统等处理方法，保证处理效果。
（2.2.3）提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格执行自治区相关产业的环境准入指导意见，按照国家、自治区的要求，以“最优的设计、先进的设备、最严的管理”要求对建设项目VOCs排放总量进行管理，并按照“以减量定增量”原则，动态管理VOCs总量指标，控制新增污染物排放量。
（2.3）焦化行业污染防治

（2.3.1）焦化生产企业产生的焦炉煤气应全部回收利用，不得放散。鼓励新建常规焦炉采用干法熄焦工艺，热回收焦炉采用干法熄焦或节水型熄焦工艺（吨焦耗水量不大于0.4吨），新建半焦（兰炭）炭化炉采用蒸汽、干法等节水节能型熄焦方式。应同步建设封闭煤场、废气脱硫除尘以及粉碎、装煤、推焦、熄焦、筛运焦等抑尘、除尘设施。炼焦化学工业大气污染物排放执行《炼焦化学工业大气污染物排放标准》（GB16171.1-2024）。

（2.3.2）焦化企业生产废水应配套建设污水焚烧处理或蒸氨、脱酚、脱氰生化等有效处理设施，并按照设计规范配套建设生产废水事故储槽（池）。熄焦水须闭路循环，酚氰废水处理合格后要循环使用，提倡企业将各类废水经处理后回用，实现零排放。半焦（兰炭）生产企业的氨水循环水池、焦油分离池应建在地面以上。外排废水应执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171）。

（2.3.3）煤焦油及苯类化学工业产品必须回收，并鼓励集中深加工。备配煤、推焦、装煤、熄焦及筛焦工段除尘器回收的煤（焦）尘、焦油渣、粗苯蒸馏再生器残渣、苯精制酸焦油渣、脱硫废渣（液）以及生化剩余污泥等一切焦化生产的固（液）体废弃物，应按照相关法律法规要求处理和利用，不得外排。

（2.3.4）现有、新改扩建焦化企业严格按照《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）规定的要求执行。
（2.3.5）必须采用成熟的先进技术，降低单位产品原辅材料、燃料消耗，采取强有力的措施减少和控制污染物的排放，贯彻清洁生产、以新带老的原则，使污染物能够稳定达标排放，环境质量满足环境功能要求。

	环境风险防控
	（3.1）区内企业应根据其行业特性和环境风险等级，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》及相关技术规范的要求，对厂区内可能产生污染的区域进行科学分区，并采取与之风险等级相匹配的防渗、防腐和硬化措施。重点污染防治区域必须达到国家最高防渗标准要求。
（3.2）煤化工企业的危险废物焦油渣用密闭储罐储存，剩余污泥、脱硫残液和废催化剂设防渗收集池，贮存设施建设、运行管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597)及其修改单进行选址及设计。

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源： 
（4.1.1）执行师级要求。
（4.1.2）入区企业工业用水重复利用率不得低于90%，规划的园区污水处理厂尾水必须全部回用，不外排。
（4.2）能源：

（4.2.1）严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。
（4.2.2）红山产业园煤制烯烃和煤质天然气项目能效水平应按《国家发展改革委等部门关于发布<高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）>的通知》（发改产业[2021]1609号）《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》、《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》《煤制烯烃、煤制天然气和煤质油单位产品能源消耗限额》（GB30180）规定执行


表1-7 环境管控单元生态环境准入清单

	环境管控单元编码
	单元名称
	行政区划
	管控单元分类
	管控要求

	
	
	师
	团
	
	空间布局约束
	污染物排放管控
	环境风险防控
	资源利用效率

	ZH65830120001
	红星一场重点管控单元
	第十三师
	红星一场
	重点管控单元
	（1）大气环境布局敏感区执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）完善农田防护林。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
（5）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（6）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。
	（1）严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。

（2）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（3）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（4）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。调整种植业结构与布局。地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大地区，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。在缺水地区试行退地减水。
（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

（4）建设安全、高效、经济的供水系统。

（5）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

（6）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

	ZH65830120003
	红星一场重点管控单元
	第十三师
	红星一场
	重点管控单元
	（1）大气环境布局敏感区域执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）提高城镇林木绿化率，加强城镇生态园林建设，积极推行立体绿化。采取联片取暖集中供热。

（3）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。居住组团之间区采用挡风墙与住宅形成围合形式减弱风沙对居住社区环境的影响。科学规划、合理布局和建设城镇绿地系统，积极推行立体绿化，提升城市绿地品质。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）加强城镇污水处理基础设施建设，加大脱氮除磷力度。推进污水和垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。

（4）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。

（5）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）执行红星一场地下水限采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（4）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830120004
	红星一场重点管控单元
	第十三师
	红星一场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）完善农田防护林。采用林、灌、草相结合的复合林带，建立完整的防风固沙林和相应配套的外围防沙灌木带体系。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

（5）超用水总量控制指标且农业用水比重较大的团场，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。

（6）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。
	（1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。

（2）新建畜禽规模养殖场、养殖小区按要求进行环境影响评价，畜禽养殖COD和氨氮等主要污染物排放量符合环保污染物减排总量控制要求。改善养殖场通风环境。建立病死畜禽无害化处理机制，覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节。畜禽养殖场通过将水冲清粪或人工干清粪改为漏缝地板下刮粪板清粪、将无限用水改为控制用水、将明沟排污改为暗道排污，采取固液分离，将畜禽粪便经高温堆肥后生产有机肥，养殖污水经过氧化塘等处理后浇灌农田等措施。提高现有沼气工程利用率。

（3）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。

（4）离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）执行红星一场地下水限采区相关要求。

（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。

（3）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

（4）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。



	ZH65830320003
	红星四场重点管控单元
	第十三师
	红星四场
	重点管控单元
	（1）一般生态空间内执行一般生态空间相关要求。

（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	（1）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（2）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（3）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。


（2）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

（2）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830220001
	红星二场重点管控单元
	第十三师
	红星二场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）完善农田防护林。严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。


	（1）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（2）严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。

（3）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（4）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。调整种植业结构与布局。地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大地区，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。在缺水地区试行退地减水。
（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。

（4）完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

（5）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830220002
	红星二场重点管控单元
	第十三师
	红星二场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）增加镇区绿地面积。

（3）加强城镇人居生态环境保护建设，实施城镇绿化和公路绿色通道建设，提高城镇林木绿化率；加强城镇生态园林建设，科学规划、合理布局和建设城镇绿地系统，积极推行立体绿化。

（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进污水和垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。

（3）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（4）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。加强城镇污水处理设施建设与改造。完善城市和乡镇配套管网建设。

（5）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。

（6）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）执行红星二场地下水限采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（4）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830420004
	黄田农场重点管控单元
	第十三师
	黄田农场
	重点管控单元
	（1）一般生态空间、大气环境布局敏感区执行一般生态空间——防风固沙、大气环境布局敏感区相关要求。

（2）完善农田防护林。

（3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。


	（1）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（2）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（3）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）执行红星四场地下水限采区相关要求。

（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。应以地下水限采量作为刚性约束，及时调整年度用水总量控制目标，合理拟定地下水开采计划
（3）加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

（4）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

（5）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

（6）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830310001
	红星四场优先保护单元
	第十三师
	红星四场
	优先保护单元
	（1）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/土地沙化/水土流失/防风固沙相关要求。单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。
（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。

（4）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，实施正面清单管控。遵循生态优先、严格管控、奖惩并重的原则，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动。

（5）根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
	（1）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/土地沙化/水土流失/防风固沙污染物排放管控相关要求。


	（1）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/土地沙化/水土流失/防风固沙环境风险防控相关要求。

（2）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程。在全师各团开展生态公益林建设。
	（1）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（2）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/土地沙化/水土流失/防风固沙资源利用效率相关要求。

（3）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线资源利用效率相关要求。

	ZH65830420001
	黄田农场重点管控单元
	第十三师
	黄田农场
	重点管控单元
	（1）一般生态空间、大气环境布局敏感区执行一般生态空间——水土流失、大气环境布局敏感区相关要求。

（2）采用林、灌、草相结合的复合林带，建立完整的防风固沙林和相应配套的外围防沙灌木带体系。
（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（5）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	（1）完善农田防护林。推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。

（2）避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（3）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（4）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1） 执行黄田农场地下水限采区相关要求。

（2） 积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3） 建设安全、高效、经济的供水系统。
（4）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。
（5）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

（6）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。



	ZH65830410001
	黄田农场优先保护单元
	第十三师
	黄田农场
	优先保护单元
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。

（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。

（4）生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，实施正面清单管控。遵循生态优先、严格管控、奖惩并重的原则，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动。

（5）根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线污染物排放管控相关要求。
	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林

（2）防火监控系统。防控林业有害生物。

（3）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线环境风险防控相关要求。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线资源利用效率相关要求。

	ZH65830420002
	黄田农场重点管控单元
	第十三师
	黄田农场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）增加镇区绿地面积。采取联片取暖集中供热。

（3）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。
（4）加强城镇人居生态环境保护建设，实施城镇绿化和公路绿色通道建设，提高城镇林木绿化率；加强城镇生态园林建设，科学规划、合理布局和建设城镇绿地系统，积极推行立体绿化。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。

（6）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

（7）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）完善农田防护林。推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。

（4）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。

（5）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（6）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。加强城镇污水处理设施建设与改造。完善城市和乡镇配套管网建设。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

（3）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）执行黄田农场地下水限采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（4）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

（5）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830420003
	黄田农场重点管控单元
	第十三师
	黄田农场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。大气环境布局敏感区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
（2）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。完善农田防护林。

（3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

（4）超用水总量控制指标且农业用水比重较大的团场，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。


	（1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。

（2）严格对现有生活居民产生的生活污水进行收集处理，科学、合理地使用农药、化肥；加强垃圾、农业面源污染的预防治理，禁止向水域排放污水、倾倒垃圾及其他废弃物。

（3）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。

（4）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。加强城镇污水处理设施建设与改造。完善城市和乡镇配套管网建设。


	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

（3）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）执行黄田农场地下水限采区相关要求。

（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。应以地下水限采量作为刚性约束，及时调整年度用水总量控制目标，合理拟定地下水开采计划。
（3）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

（4）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

（5）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830410004
	黄田农场优先保护单元
	第十三师
	黄田农场
	优先保护单元
	（1）饮用水水源地、一般生态空间分别执行饮用水水源地、一般生态空间——水土流失/防风固沙/土地沙化相关要求。

（2）保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（3）严格禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖等活动；严格禁止向水体排放污染物；堆放固体废弃物、垃圾和其他有毒有害物；对保护区内无合法手续及违规建设项目及时进行清理整顿。
（4）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，不得开展损害栖息地、损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。


	（1）严格对现有生活居民产生的生活污水进行收集处理，科学、合理地使用农药、化肥；加强垃圾、农业面源污染的预防治理，禁止向水域排放污水、倾倒垃圾及其他废弃物。

（2）根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

（3）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。禁止其他违法污染水体的行为。

（4）依法从事网箱养殖、旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。

（5）推进农村生活环境综合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收集并处理，避免农村生活污水直排。


	（1）加快对饮用水水源保护区隔离网、应急物资、警示牌、监控等基础设施建设。

（2）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。

（3）针对可能影响饮用水安全的项目实行限批、慎批和拒批。对供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。

（4）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程。在全师各团开展生态公益林建设。
	（1）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。

（2）饮用水水源地、一般生态空间分别执行饮用水水源地、一般生态空间——水土流失/防风固沙/土地沙化资源利用效率相关要求。



	ZH65830410005
	黄田农场优先保护单元
	第十三师
	黄田农场
	优先保护单元
	（1）饮用水水源地、一般生态空间执行饮用水水源地、一般生态空间——水源涵养/防风固沙/水土流失相关要求。

（2）保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（3）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，不得开展损害栖息地、损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。


	（1）执行水环境优先保护区的管控要求。

（2）根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
（3）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。禁止其他违法污染水体的行为。
（4）依法从事网箱养殖、旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
（5）推进农村生活环境综合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收集并处理，避免农村生活污水直排。

	（1） 加快对饮用水水源保护区隔离网、应急物资、警示牌、监控等基础设施建设。

（2）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。

（3）针对可能影响饮用水安全的项目实行限批、慎批和拒批。对供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。
	（1）饮用水水源地、一般生态空间执行饮用水水源地、一般生态空间——水源涵养/防风固沙/水土流失资源利用效率相关要求。



	ZH65830410002
	黄田农场优先保护单元
	第十三师
	黄田农场
	优先保护单元
	（1）执行饮用水水源地相关要求。

（2）加强河道水系绿化建设。保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（3）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，不得开展损害栖息地、损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

（4）水环境控制单元中涉及到饮用水水源保护区及其它高功能水体有明确法律规定的区域，严格落实饮用水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园及自然保护区等相关管理要求。

（5）源头水应大力实施天然林保护、林木植被建设、退耕还林、封山育林等措施，对源头区森林植被进行抚育更新，提高源头区森林覆盖率，提升源头区生态系统涵养水源、调节河川径流的主要生态功能。
	（1）执行水环境优先保护区的管控要求。

（2）根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
（3）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。禁止其他违法污染水体的行为。
（4）依法从事网箱养殖、旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
（5）推进农村生活环境综合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收集并处理，避免农村生活污水直排。

	（2） 加快对饮用水水源保护区隔离网、应急物资、警示牌、监控等基础设施建设。

（2）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。

（3）针对可能影响饮用水安全的项目实行限批、慎批和拒批。对供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。
	（1）执行饮用水水源地资源利用效率相关要求。



	ZH65830410003
	黄田农场优先保护单元
	第十三师
	黄田农场
	优先保护单元
	（1）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（2）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（3）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	（1）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（2）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。

（2）加强管控区水环境污染风险防范，保护临近水环境优先保护区，重点加强涉水工业企业监管。
（3）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程，疏通排碱渠排盐碱。
	（1）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

	ZH65830520001
	火箭农场重点管控单元
	第十三师
	火箭农场
	重点管控单元
	（1） 执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。

（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	（1）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。严格对现有生活居民产生的生活污水进行收集处理，科学、合理地使用农药、化肥；加强垃圾、农业面源污染的预防治理，禁止向水域排放污水、倾倒垃圾及其他废弃物。

（2）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（3）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。
（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。

（4）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

（5）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

	ZH65830530001
	火箭农场一般管控单元
	第十三师
	火箭农场
	一般管控单元
	（1）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	（1） 推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（2） 严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。
	
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大地区，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。在缺水地区试行退地减水。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

（4）提高土地集约利用程度，切实加强耕地和基本农田保护，严格非农建设用地占用基本农田。完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

（5）建设安全、高效、经济的供水系统。

	ZH65830510001
	火箭农场优先保护单元
	第十三师
	火箭农场
	优先保护单元
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。

（2）开展重点保护水禽繁殖栖息地、越冬地或迁徙停歇地保护工作。加强水库和饮用水源的水资源保护，在农田与水体之间设立湿地，植物等生态防护隔离带。

（3）各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线污染物排放管控要求。


	（1）加强森林防火基础设施建设，强化防火技能，进一步完善森林防火监控系统，提高预警监测、火情快速处置能力。切实加强林业有害生物防控，确保天然林资源安全。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线资源利用效率要求。



	ZH65830520002
	火箭农场重点管控单元
	第十三师
	火箭农场
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）增加镇区绿地面积。完善农田防护林。

（3）加强城镇人居生态环境保护建设，实施城镇绿化和公路绿色通道建设，提高城镇林木绿化率；加强城镇生态园林建设，科学规划、合理布局和建设城镇绿地系统，积极推行立体绿化。

（4）地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大地区，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。在缺水地区试行退地减水。

（5）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（6）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。

（7）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（3）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。加强城镇污水处理设施建设与改造。完善城市和乡镇配套管网建设。

（4）加强城镇污水处理基础设施建设，加大脱氮除磷力度。推进污水和垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（3）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）执行火箭农场地下水限采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。

（4）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（5）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。



	ZH65830520003
	火箭农场重点管控单元
	第十三师
	火箭农场
	重点管控单元
	（1） 完善农田防护林。

（2） 调整种植业结构与布局。地表水过度开发和地下水超采问题较严重，且农业用水比重较大地区，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。在缺水地区试行退地减水。
（3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（4）超用水总量控制指标且农业用水比重较大的团场，要适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和经济林。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。


	（1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。

（2）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（3）新建畜禽规模养殖场、养殖小区按要求进行环境影响评价，畜禽养殖COD和氨氮等主要污染物排放量符合环保污染物减排总量控制要求。改善养殖场通风环境。建立病死畜禽无害化处理机制，覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节。畜禽养殖场通过将水冲清粪或人工干清粪改为漏缝地板下刮粪板清粪、将无限用水改为控制用水、将明沟排污改为暗道排污，采取固液分离，将畜禽粪便经高温堆肥后生产有机肥，养殖污水经过氧化塘等处理后浇灌农田等措施。提高现有沼气工程利用率。
	（1）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

（2）执行火箭农场地下水限采区相关要求。

（3）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。


	（1）执行火箭农场地下水限采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。

（4）完善高标准农田建设、土地开发整理等标准规范，明确环保要求；敏感区域和大中型灌区，要利用现有沟、塘、窖等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。科学推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。科学推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

	ZH65830620001
	柳树泉农场重点管控单元
	第十三师
	柳树泉农场
	重点管控单元
	（1） 一般生态空间执行一般生态空间——防风固沙/土地沙化/水土流失相关要求。

（2）水环境控制单元中涉及到饮用水水源保护区及其它高功能水体有明确法律规定的区域，严格落实饮用水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园及自然保护区等相关管理要求。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（4）源头水应大力实施天然林保护、林木植被建设、退耕还林、封山育林等措施，对源头区森林植被进行抚育更新，提高源头区森林覆盖率，提升源头区生态系统涵养水源、调节河川径流的主要生态功能。
	（1）一般生态空间执行一般生态空间——防风固沙/土地沙化/水土流失污染物排放管控相关要求。

（2）执行柳树泉农场地下水限采区相关要求。


	（1）加快对饮用水水源保护区隔离网、应急物资、警示牌、监控等基础设施建设。

（2）针对可能影响饮用水安全的项目实行限批、慎批和拒批。对供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。

（3）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程，疏通排碱渠排盐碱。在全师各团开展生态公益林建设。
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。
（4）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

	ZH65830630001
	柳树泉农场一般管控单元
	第十三师
	柳树泉农场
	一般管控单元
	（1）完善农田防护林。

（2）加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。


	（1）严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。

（2推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

	
	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统

	ZH65830610001
	柳树泉农场优先保护单元
	第十三师
	柳树泉农场
	优先保护单元
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。

（2）各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线污染物排放管控要求。

（2）执行柳树泉农场地下水限采区污染物排放管控相关要求。


	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线环境风险防控要求。

（2）执行柳树泉农场地下水限采区环境风险防控相关要求。


	（1）强化计划用水与定额管理，落实超定额（计划）累进加价制度，强化规划和建设项目水资源论证中的节水评价，将地下水控制指标作为团场刚性约束，合理拟定地下水开采计划。
（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。

	ZH65830610002
	柳树泉农场优先保护单元
	第十三师
	柳树泉农场
	优先保护单元
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。

（2）各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线污染物排放管控要求。


	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线环境风险防控要求。


	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线资源利用效率要求。



	ZH65830610003
	柳树泉农场优先保护单元
	第十三师
	柳树泉农场
	优先保护单元
	（1）高功能水体及水源涵养区、一般生态空间执行高功能水体及水源涵养区、一般生态空间——土壤保持/水土流失/土地沙化/水源涵养相关要求。

（2）保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。

（3）加强对林地、河流水系等生态用地的保护，对饮用水水源保护区、水土保持区等生态高敏感区优先保留生态用地。

（4）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，不得开展损害栖息地、损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。


	（1）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。禁止其他违法污染水体的行为。
（2）依法从事网箱养殖、旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
（3）推进农村生活环境综合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收集并处理，避免农村生活污水直排。

	（1）恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。

（2）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程，疏通排碱渠排盐碱。在全师各团开展生态公益林建设。
	(1) 积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。



	ZH65830620003
	柳树泉农场重点管控单元
	第十三师
	柳树泉农场
	重点管控单元
	（1）增加镇区绿地面积。加强河道水系绿化建设。

（2）提高城镇林木绿化率，加强城镇生态园林建设，积极推行立体绿化。采取联片取暖集中供热。

（3）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。
	（1）执行柳树泉农场地下水限采区相关要求。

（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。

（3）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

	ZH65830710001
	红山农场优先保护单元
	第十三师
	红山农场
	优先保护单元
	（1）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线空间布局约束要求。一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/水土流失/土地沙化相关要求。

（2） 加强对林地、河流水系等生态用地的保护，对饮用水水源保护区、水土保持区等生态高敏感区优先保留生态用地。

（3） 森林公园要严格控制开发建设强度，采取有力措施，确保森林资源安全，维护自然人文景观资源的原始性和完整性。公园不得修建别墅、宾馆、疗养院以及与森林风景资源保护无关的其他建筑物；不得擅自修建人造景观或者景点。
（4） 各类开发建设活动不得突破红线范围，运用大数据、物联网、云计算等方式，通过例行监管及时发现违反生态红线管控行为，对逾越生态保护红线的行为，要严格追究责任。
	（1）在景区基础设施建设过程中严格控制施工期对环境造成的污染，施工结束后尽可能恢复原有生态环境。旅游项目运营过程中严格按相关要求控制污染物排放，严禁直排生活污水和乱倒垃圾等行为。

（2）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线污染物排放管控要求。

（3）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/水土流失/土地沙化污染物排放管控相关要求。


	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。

（2）防止土地荒漠化、沙化和盐渍化。结合农业工程中节水灌溉工程。在全师各团开展生态公益林建设。
	（1）保障流域生态用水，保护和恢复自然生态系统。

（2）单元内生态保护红线范围执行生态保护红线资源利用效率要求。

（3）一般生态空间执行一般生态空间——水源涵养/水土流失/土地沙化资源利用效率相关要求。



	ZH65830710002
	红山农场优先保护单元
	第十三师
	红山农场
	优先保护单元
	（1）一般生态空间、高功能水体及水源涵养区执行一般生态空间——水土流失/土地沙化/水源涵养、高功能水体及水源涵养区相关要求。

（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）加强对林地、河流水系等生态用地的保护，对饮用水水源保护区、水土保持区等生态高敏感区优先保留生态用地。

（4）对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，不得开展损害栖息地、损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。
	（1）执行水环境优先保护区的管控要求。

（2）根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。
（3）禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。禁止其他违法污染水体的行为。
（4）依法从事网箱养殖、旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
（5）推进农村生活环境综合整治，城镇周边及连片村庄污水优先选择接入附近污水处理厂集中处理，居住分散的村庄可采取建设分散式污水处理设置，小范围内收集并处理，避免农村生活污水直排。

	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。

（2）执行水环境优先保护区的管控要求。

恢复水土保持功能。在水土保持生态功能保护区内，实施水土流失的预防监督和水土保持生态修复工程，加强小流域综合治理，营造水土保持林。


	（1） 保障流域生态用水，保护和恢复自然生态系统。

（2）一般生态空间、高功能水体及水源涵养区执行一般生态空间——水土流失/土地沙化/水源涵养、高功能水体及水源涵养区相关要求。

（3）执行水环境优先保护区的管控要求。



	ZH65830720001
	红山农场重点管控单元
	第十三师
	红山农场
	重点管控单元
	（1）增加镇区绿地面积。采取联片取暖集中供热。

（2）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。


	（1）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（2）执行水环境城镇生活污染重点管控区资源利用效率相关要求。



	ZH65830730001
	红山农场一般管控单元
	第十三师
	红山农场
	一般管控单元
	（1）一般生态空间内执行一般生态空间相关要求。

（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。
	
	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。
	（1）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

	ZH65830820002
	淖毛湖农场重点管控单元
	第十三师
	淖毛湖农场
	重点管控单元
	（1）提高城镇林木绿化率，加强城镇生态园林建设，积极推行立体绿化。采取联片取暖集中供热。

（2）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。
（3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。

（4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
	（1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。

（2）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。

（4）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置。

（5）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
	（1）环境风险协调预警机制、区域风险防范措施与应急预案作为重点区域后续建设项目环境影响评价文件受理或审批的前置条件。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）建设安全、高效、经济的供水系统。加强城镇节水，提高中水回用率。

（2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。

	ZH65830830001
	淖毛湖农场一般管控单元
	第十三师
	淖毛湖农场
	一般管控单元
	（1）完善农田防护林。

（2）采用林、灌、草相结合的复合林带，建立完整的防风固沙林和相应配套的外围防沙灌木带体系。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。
	（1）严格控制农药使用，逐步削减农业面源污染物排放量。

（2）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。
	（1）合理布局各行业重大风险源的位置，避免将各种风险源设置在集中居民区或环境保护目标的上风向，远离主要的河流等地表水体。
	（1）加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

（2）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

	ZH65830920001
	师直伊州区重点管控单元
	第十三师
	师直伊州区
	重点管控单元
	（1）执行大气环境布局敏感区相关要求。

（2）增加镇区绿地面积。

（3）采取联片取暖集中供热。

（4）在城镇建设区周围设置防护林带，用于减弱风沙对城镇的影响。

（5）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。
	（1）严禁在城镇中心区内焚烧生活垃圾、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其它可能产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（2）加快城镇污水处理设施建设与改造。推进垃圾处理基础设施建设。团场建立社区再生资源回收网点。加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。
	（1）执行师直地下水禁采区相关要求。

（2）严格执行《新疆生产建设兵团地下水压采方案》。积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。加快地下水超采区综合治理，实行地下水取用水总量和水位控制，编制实施地下水利用与保护规划。

（3）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830320001
	红星四场重点管控单元
	第十三师
	红星四场
	重点管控单元
	（1）一般生态空间、大气环境布局敏感区执行一般生态空间——防风固沙、大气环境布局敏感区相关要求。

（2）完善农田防护林。

（3）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

（4）应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。

（5）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。


	（1）推动秸秆还田与离田收集，禁止焚烧秸秆。避免过度施肥、滥用农药。离县城和乡镇较远的村庄，生活垃圾可就近采取无害化处置。

（2）已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换，实施区域内最严格的大气污染物排放标准。

（3）已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量。
	（1）执行自治区重污染天气预警分级标准，同一区域内执行统一应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，按照自治区统一发布预警信息，师市要按级别同步启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。
	（1）执行红星四场地下水限采区相关要求。

（2）积极利用地表水、中水等非常规水源，合理开采地下水资源。对于地下水超采区，应合理降低地下水的开采量。应以地下水限采量作为刚性约束，及时调整年度用水总量控制目标，合理拟定地下水开采计划
（3）加大土地整理、复垦力度，改造中低田，治理土壤次生盐渍化。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。

（4）发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。严禁随意开发尚不具备开发条件的农业后备资源，加强保护和规划。

（5）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。

（6）通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。

	ZH65830330001
	红星四场一般管控单元
	第十三师
	红星四场
	一般管控单元
	（1）一般生态空间内执行一般生态空间相关要求。

（2）禁止采伐天然林，严格保护天然林资源。对已遭受破坏的林草生态系统，积极组织重建与恢复。

（3）严格禁止破坏沙漠边缘的现有绿色生态保护屏障，不可随意开垦半荒漠土地，同时要主动加大该区域的绿化面积。加强自然植被保护，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林。
	
	（1）加强森林防火基础设施建设，完善森林防火监控系统。防控林业有害生物。
	（1）加快矿山改造升级，推动矿产资源循环利用。提高采矿回采率、选矿回收率，降低贫化率，大力推进矿山尾矿和“三废”综合利用。完善厂矿企业环境风险防范和应急能力建设，降低特定环境风险隐患。
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