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关于黄田农场建筑材料建设项目（一期）环境影响报告表的批复

新疆红星城市开发建设有限公司：
《黄田农场建筑材料建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称 “报告表”）及相关材料收悉，现批复如下：
一、 项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星市黄田农场九连，中心地理位置坐标为东经 93°54′19.3758″、北纬 42°51′20.9142″。建设性质为新建，总占地面积 96404.48m²，用地性质为国有未利用土地。建设内容包括破碎筛分联合车间、原料及成品堆场、储运系统、公用及辅助工程、环保工程等，以外购周边建筑砂石为原料，采用 “两级破碎 ＋ 多层筛分 ＋ 水洗脱水” 工艺生产建筑骨料及水洗机制砂，设计总产能 50 万立方米 ／ 年。项目总投资 458 万元，其中环保投资 22.9 万元，占总投资额的 5％。
项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的环保措施和本批复的前提下，从环保角度考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制。原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环保措施进行项目建设。
二、 项目建设和运行管理中落实报告表提出的环保要求，严格执行环保 “三同时” 制度，重点做好以下工作：
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加强环保工作，落实内部环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。
施工区域设置围挡，建筑材料采用篷布覆盖，对施工场地采取定期洒水和及时清扫等抑尘措施；施工生产废水经隔油池、沉淀池处理后全部回用于施工降尘、车辆冲洗，不外排；施工生活污水经预处理后回用，不外排。选用低噪声施工机械，加强设备维护管理，运输车辆进出场地减速慢行、禁止鸣笛，合理安排施工时间，禁止夜间施工，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）要求。
 建筑垃圾优先回收利用，无法回收的集中收集后清运至指定处置场所；施工人员生活垃圾由环卫部门统一收集处置。严格划定施工边界，严禁超范围扰动地表，施工结束后及时对临时占地进行砾石覆盖恢复，保护戈壁砾幕结皮，因地制宜开展生态恢复。
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（一）严格落实大气环境保护措施
1. 有组织废气：破碎、筛分工序产尘点设置集气罩，粉尘经集气罩收集后送入 1 套脉冲袋式除尘器（除尘效率≥99％）处理，通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表 2 二级标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器（净化效率≥60％）处理后，通过屋顶专用排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）要求。
2. 无组织废气：原料、成品堆场设置围挡及防风抑尘网，非作业时段采用高密度防尘网全覆盖，配套自动喷淋系统定期洒水抑尘；厂内道路硬化，定时洒水清扫；运输车辆密闭苫盖，出场前经全自动洗车台冲洗；破碎筛分车间、皮带输送廊道全程封闭，下料口设置雾化喷淋抑尘。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值要求。
（二）严格落实水环境保护措施
洗砂废水经 3 座总容积 900m³ 的三级沉淀池沉淀处理后，全部回用于洗砂工序，循环利用率≥95％；车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后，回用于堆场喷淋抑尘，不外排。生活污水采用地埋式一体化污水处理设备（处理工艺：A／O ＋ 消毒）处理，出水满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275－2019）表 2 中 C 级标准后，全部回用于厂区洒水降尘、生态恢复，不外排。
（三）严格落实声环境保护措施
严格落实报告表提出的声环境保护措施，选用低噪声生产设备，高噪声设备采取基础减振、封闭车间隔声等降噪措施；皮带输送采用全封闭廊道；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区内运输车辆限速 15km／h、禁止鸣笛；夜间不安排生产。确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中 2 类标准要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施
1. 危险废物：设备检修产生的废机油（HW08，900－214－08）、废油桶（HW08，900－249－08）分类收集于专用密闭容器，暂存于厂区危废贮存点，定期委托具有相应资质的单位清运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）建设，落实防雨、防渗、防流失 “三防” 措施，设置围堰、泄漏收集装置，张贴危险废物警示标志，由专人管理并建立管理台账。含油抹布按豁免管理要求混入生活垃圾处置。
2. 一般工业固体废物：除尘器收尘、沉淀池沉渣、筛下废石全部回用于生产或回填区域历史遗留采坑；废布袋交由生产厂家回收处置；污水处理设施污泥由环卫部门定期清掏，清运至指定垃圾处理场所统一处置。
3. 生活垃圾：生活垃圾设置分类收集箱，定期清运至新疆兵团第十三师红星一场生活垃圾处理工程处置。
（五）严格落实环境风险防范措施
严格落实报告表提出的环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案并报我局备案，储备消防沙、吸油毡、灭火器等应急物资，定期开展环境风险应急培训和演练。加强危废贮存点日常巡查检修，防止废机油泄漏引发土壤、地下水污染；加强废气处理设施运维管理，制定除尘器故障等非正常工况应急处置措施，故障期间立即停止对应生产工序，确保污染物稳定达标排放。
（六）严格落实土壤及地下水污染防治措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分级落实防渗措施：重点防渗区为危废贮存点、一体化污水处理设备、沉淀池，防渗层采用 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm／s；一般防渗区包括原料堆场、成品堆场、机修间，采用混凝土硬化+ 防渗涂层，渗透系数≤10-7cm／s；办公区、厂区道路为简单防渗区，采取混凝土硬化措施。加强防渗设施日常维护，定期开展防渗效果检查，防止污染物下渗污染土壤和地下水。
（七）严格落实生态保护措施
严格落实报告表提出的生态保护措施。施工期严格控制地表扰动范围，保护戈壁砾幕结皮与原生荒漠植被；运营期厂区周边及道路两侧设置绿化隔离带，选用本土耐旱固沙物种；服务期满后及时平整场地，拆除临时建（构）筑物，落实生态修复措施，恢复区域戈壁地貌。
三、 项目不设总量控制指标。
四、 第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保 “三同时” 监督检查，黄田农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》填报排污登记表。项目竣工后开展环境保护验收工作，验收报告报执法支队备案。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，环评文件须报我局重新审批。自批准之日起满 5 年，项目方决定开工建设，环评文件须报我局重新审核。
五、 妥善保管本批复及报告表。

                         
   
新疆生产建设兵团第十三师
      生态环境局
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