十三师环审表〔2026〕号
关于新疆绿斯特煤化工有限公司兰炭提质建设项目（变更环评）环境影响

报告表的批复

新疆绿斯特煤化工有限公司：

《新疆绿斯特煤化工有限公司兰炭提质建设项目（变更环评）环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

项目位于兵团第十三师淖毛湖经济技术开发区中淖毛湖工业园区，占地面积15000平方米，中心地理位置坐标为东经95°01′22.521″，北纬43°41′04.150″。项目性质为扩建（变更环评），本次变更项目新增6条兰炭生产线，变更后本项目共有18条兰炭生产线，包含配套设备，滚筒式旋转烘干炉、皮带输送设备、自动上料设备、脱硫脱硝设备、除尘设备等。项目建设完成后可烘干409万t/a含水率13%的兰炭，得到363万t/a含水率2%的兰炭。总投资为6500万元，其中环保投资507万元，占总投资的7.8%。

项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：
（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期
1.严格落实大气环境保护措施
（1）有组织废气
本项目荒煤气经低氮燃烧器后的燃烧废气、烘干废气经烘干线上的布袋除尘器初步除尘处理后集中收集进入脱硫装置，然后进入布袋除尘器，再经加热器升温200℃后进入SCR脱硝处理。最后通过各生产线共18条23m的排气筒排放。有组织废气SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）（SO2:30mg/m3；NOX：150mg/m3；颗粒物：10mg/m3）。

（2）无组织废气

本项目进料由现有兰炭仓通过密闭皮带输送机运输至滚筒式旋转烘干炉，烘干后成品采用密闭皮带输送机运输至密闭兰炭仓库贮存，无组织废气主要来自物料输送机堆存的无组织逸散。采取全密闭措施后，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（颗粒物：1.0mg/m3）。

2.严格落实水环境保护措施

本项目不涉及生产用水。废水来源主要为员工生活污水。生活污水通过园区市政污水管网进入淖毛湖污水处理厂进行处理。

3.严格落实声环境保护措施

严格落实报告表提出的环境风险防范措施。采取厂房隔声、柔性接口、安装减振垫等综合治理措施，确保厂界环境噪声排放限值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

本项目危险废物主要来自脱硝装置产生的废催化剂，设备维护保养更换的废矿物油，暂存危险废物贮存库内，定期交有危险废物处置资质的单位处置。严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存，建立相应规章制度和污染防治措施。
（2）一般固体废物

一般工业固废粉煤灰、脱硫灰贮存于厂区现有粉煤仓，作为建筑材料外售。生活垃圾集中收集后由园区环卫部门定期清运。
5.严格落实环境风险防范措施
严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。设计中严格遵守国家和有关部门关于防火、防爆的安全标准规定，合理布局，防止火灾蔓延，相互影响。操作人员必须经过严格岗位培训，提高操作水平和熟练程度，以避免因失误操作引起的事故，并对操作人员加强安全教育，以提高其责任心。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区为危险废物贮存库及氨水储罐区；一般防渗区为车间、脱硫装置区；简单防渗区为道路等辅助设施。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

三、项目总量指标：氮氧化物24.95吨每年。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）的相关要求开展自行监测工作。

五、严格执行环境保护“三同时”制度，我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，淖毛湖经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》申请补充完善排污许可证相关内容。项目建成后开展环境保护验收工作，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送淖毛湖经济技术开发区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
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淖毛湖经开区生态环境局



