十三师环审表〔2026〕号
关于哈密华运物流有限责任公司钢材、废钢加工建设项目（三期）环境影响

报告表的批复

新疆华运物资有限责任公司：

《哈密华运物流有限责任公司钢材、废钢加工建设项目（三期）环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十三师新星经济技术开发区汽车产业园，占地面积52524.17平方米，中心地理位置坐标为东经93°32′16.378″，北纬42°53′12.712″。项目性质为新建，首次申报项目，3座粗加工车间，2座精加工车间，1座原料库房，2座成品库房，1座磅房、办公楼1座。其中本项目利用1#粗加工车间、2#精加工车间进行生产加工，配套建设公用工程和环保工程。建成后年加工废钢破碎料3万吨。总投资8000万元，其中环保投资69万元，占总投资的0.863%。
项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。
（二）运营期
1.严格落实大气环境保护措施
（1）有组织废气
运营期破碎系统产生的粉尘分别经“集尘罩+布袋除尘器”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中排放限值要求（颗粒物120mg/m3）。
建设单位须按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034）的相关要求，在DA001排气筒口处设置监测点位，对颗粒物每年开展一次自行监测。
（2）无组织废气
本项目已建成全封闭式生产车间，剪切工序在厂房内进行。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。
建设单位须按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034）的相关要求，在厂界开展颗粒物自行监测，监测频次为每年一次。
2.严格落实水环境保护措施

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池暂存，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，委托哈密泓清污水处理有限公司拉运至密市污水处理厂处置。
3.严格落实声环境保护措施

运营期主要采取选用低噪声设备、设备布置于厂房内、加装隔音罩和减振垫、加强产噪设备的维护保养等噪声控制措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，每季度开展一次厂界环境噪声监测，监测指标为等效连续A声级。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

废润滑油、废润滑油桶暂存危险废物贮存库内，定期交有危险废物处置资质的单位处置。严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存，建立相应规章制度和污染防治措施。
（2）一般固体废物

一般工业固废除尘器收集粉尘、分选杂质收集后外售综合利用，废布袋厂家更换后回收处置。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行一般工业固体废物的收集、运输、贮存。
5.严格落实环境风险防范措施
严格落实报告表提出的环境风险防范措施。厂区采取分区防渗措施，危险废物暂存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关文件的规定建设，运行期严格管理，库管负责人对危险废物存储量、转移量进行台账记录；对于废气治理设施故障等可能导致的事故排放，应严格执行故障时立即停产维修、定期维护检修、规范安全操作等制度，同时通过健全环保机构，对废气处理设备运行实行全过程跟踪控制。落实泄漏物应急收集措施，配备应急物资，全面提升全过程监控与风险管控能力。制订突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、简单防渗区。

重点防渗区为化粪池、危废贮存库；简单防渗区为办公生活用房及生产车间、厂区道路。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

三、项目不涉及总量控制指标。
四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）的相关要求开展自行监测工作。

五、严格执行环境保护“三同时”制度，我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，火箭农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》补充完善排污许可证相关内容。项目建成后开展环境保护验收工作，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送新星经济技术开发区管委会生态环境局（此处不清楚的可以不写），并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局

2026年 月 日

抄送：局领导及相关科室（单位）

火箭农场应急管理和生态保护办公室，昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务有限公司
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