十三师环审表〔2026〕号
关于哈密绿如蓝环保科技有限公司年产1万吨活性炭技术改造和升级项目环境影响报告表的批复

哈密绿如蓝环保科技有限公司：

《哈密绿如蓝环保科技有限公司年产1万吨活性炭技术改造和升级项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于第十三师新星市新星经济技术开发区二道湖工业园区化工产业区，占地面积42331.61平方米，中心地理位置坐标为东经 93°33′19.551″；北纬42°42′36.387″。项目性质为改建，将活性炭生产线原料由兰炭改为原煤，对现有6台活化炉升级改造为炭活化一体炉，增加6套炉内SNCR脱硝设施，并对现有的除尘设施进行升级改造。总投资500万元，其中环保投资151万元，占总投资的30.2%。
项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期
1.严格落实大气环境保护措施
（1）有组织废气
炭化活化工序尾气采用SNCR法同步脱硝沉降后通过余热锅炉回收热量产生蒸汽，尾气再通过6套旋风除尘器进行除尘，废气汇集后经1套脉冲袋式除尘+双碱法脱硫系统进行除尘脱硫后通过35m高排气筒排放，同时设有烟气在线监测系统；原料筛分系统产生的粉尘经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；成品磨粉系统产生粉尘收集经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。采取以上措施后，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、苯排放满足《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）表 1 大气污染物排放浓度限值中排放限值要求。
（2）无组织废气

原料、成品库房、成品处理车间采取全封闭，炭化活化车间采取半封闭，炭活化一体炉设备、筛选、磨粉等生产设备、原煤输送带、提升机等均采取全封闭，对生产车间、原料库房、厂区采取雾炮机、喷淋洒水降尘，降低无组织粉尘排放。采取以上措施后，厂界颗粒物、苯并[a]芘、苯无组织排放满足《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）表3企业边界大气污染物浓度限值中排放限值要求；非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。厂区内非甲烷总烃满足《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）表2厂区内大气污染物无组织排放限值。
2.严格落实水环境保护措施

生产过程中无废水排放，锅炉排水、软化废水排水用于脱硫设施用水。

3.严格落实声环境保护措施

选择低噪声设备合理布局，采用隔声、减振等综合治理措施，加强设备维护与保养，确保厂界环境噪声排放限值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

危险废物废机油、片碱废包装袋暂存于厂区设置的9平方米的危险废物贮存库内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存，建立相应规章制度和污染防治措施。

（2）一般固体废物

一般工业固废收集粉尘、煤粉在原煤库房进行堆存，定期外售；脱硫渣、废包装袋在全封闭192m2固废暂存间暂存，定期外售综合利用;废离子交换树脂交由厂家回收处置。
5.严格落实环境风险防范措施
严格落实报告表提出的环境风险防范措施。修订突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区为脱硫塔区、脱硫废水循环池、危险废物贮存库、事故池；一般防渗区为原料、成品库、一般固废贮存库、生产车间地面；简单防渗区为生活区、厂区道路。
根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

三、项目总量控制指标：挥发性有机物1.992吨每年，氮氧化物70.32吨每年。
四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求开展自行监测工作。
五、严格执行环境保护“三同时”制度，我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，新星经开区管委会生态环境局做好日常监督管理工作（不清楚的此处标红）。项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》补充完善排污许可证相关内容。项目建成后开展环境保护验收工作，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送新星经济技术开发区管委会生态环境局（此处不清楚的可以不写），并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局
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抄送：局领导及相关科室（单位）

属地（某经开区或团场），吉林岚璟环境技术咨询服务中心
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