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前  言
1、法律法规
（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，生效日期2025年7月1日）。
（2）《中华人民共和国矿山安全法》（2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正，修正后施行时间2009年8月27日）。

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日经第十一届全国人大常委会修订，自2011年3月1日起施行）。

（4）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日经十四届全国人大四次会议表决通过，自2026年8月15日起施行）。

（5）《中华人民共和国资源税法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，自2020年9月1日起施行）。

（6）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，自2021年4月29日起施行）。

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修正，自2021年9月1日起施行）。

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2021年4月21日国务院第132次常务会议修订通过，自2021年9月1日起施行）。

（9）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部令第4号发布，自发布之日起施行）。

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年4月21日国务院第132次常务会议修订，自2021年9月1日起施行）。

（11）《新疆维吾尔自治区安全生产条例》（根据2023年9月28日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2023年10月3日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告第12号公布，自2023年12月1日起施行）。
（12）《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》（2024年11月28日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修正，自2024年11月28日起施行）。

2、部门规章
（1）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（中华人民共和国国务院令第152号发布，自1994年3月26日起施行）。

（2）《矿产资源开采登记管理办法》（2014年7月29日根据《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订，自2014年7月9日起施行）。

3、规范性文件
（1）《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）。

（2）《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕28号）。

（3）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）。

（4）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》

（5）《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）
（6）《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）。

（7）《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号）。

（8）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（国务院公告2023年第26号，2023年9月6日）。

（9）《自然资源部 生态环境部 财政部 国家市场监督管理总局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1号）。

（10）《关于印发进一步规范砂石料矿开采安全监督工作的通知》（新应急〔2024〕80号，2024年6月4日）。

（11）《自治区自然资源厅关于做好〈矿产资源法〉实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告》（2025年9月8日）及其附件2《矿产资源开采方案临时编制指南（非油气矿产）》。

4、标准、规范
（1）《厂矿道路设计规范》（GB J22-1987）

（2）《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T 50011-2010）

（3）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

（4）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（5）《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

（6）《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014）

（7）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

（8）《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）

（9）《非煤矿山采矿术语标准》（GB/T 51339-2018）

（10）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）

（11）《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）

（12）《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）

（13）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T 12719-2021）

（14）《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》（GB/T 42249-2022）

（15）《矿产资源储量规模划分标准》（DZ/T 0400-2022）

（16）《建设用砂》（GB/T 14684-2022）

（17）《矿产资源“三率”指标要求 第14部分：饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T 0462.14-2024）

（18）《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）

（19）《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）

（20）《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020）

（三）开采方案主要依据的基础资料
1、《新疆生产建设兵团第十三师红山农场2号建筑用砂石矿资源储量核实报告（2026年）》（山东省地矿工程勘察院，2026年8月10日）；

2、采矿许可证（证号：C6590232023117150155930）。
第一章  矿山基本情况
一、地理位置与区域概况

（一）矿区位置与交通
[image: image1.png]b, ﬁ}EEL

M10335 X

s

TV

KI/ E, N
1 s

1‘15(/A\E)

] mase [ vzee




图1-1交通位置图
（三）矿区周边区域环境概况
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，矿区不属于禁止、限制开发区域。

经哈密市自然资源局查询，矿业权与各类保护功能分区未发生重叠，矿业权区与生态保护红线区未发生重叠。

矿区不在国家级及自治区级自然保护区内、生态红线区、水涵养区等功能区内；矿区周围1000m范围内没有国道、铁路和输油输气管道等，也没有固定居民点。
（四）自然及经济地理概况
1、地形地貌特征

矿区位于天山北麓莫钦乌拉山山前冲-洪积倾斜平原，总体地势北高南低，矿区范围内海拔最高1831.06米，最低1822.91米，相对高差3～5米，坡度小于3°，地形较为简单，植被不发育。

2、气象特征

矿区属典型的大陆性干旱气候，气候干燥，多风，昼夜温差变化大，降雨量小。夏季酷热，冬季严寒，根据哈密市气象站1971-2023年气象资料，区域多年平均气温10.1℃，每年7月至8月最热，平均气温27.3℃，极端最高气温43.2℃；12月至1月最冷，平均气温-11.3℃，极端最低气温-28.9℃。每年7-8月为雨季，年均降水量为50mm，降雨量极小，均以暴雨形式出现，多汇集短暂洪流，水过即干涸；年蒸发2754.1mm，蒸发量大，空气十分干燥；经常刮风，而且具有周期性。风力一般4～5级，最大可达8～10级，年平均风速4.0～6.5m/s，最大风速25～34m/s。野外工作在5～9月间较适宜。

3、水文特征
矿区及附近地区地表水体不发育，无常年性流水，仅在6～8月份雨季，暴雨时期在地表形成暂时性水流在低洼地汇集蒸发，矿区内地表冲沟不发育。

4、不良地质作用和地质灾害
根据《中国区域地震烈度区划图》的划分，矿区所在范围为Ⅶ度地震烈度区，地震峰值加速度0.15g，属基本稳定区，矿山工程宜按Ⅶ度地震设防。矿区矿体出露地表，地表无径流水体，区内降水十分稀少，只在夏季短暂暴雨时可能会在矿区中间沟谷形成短暂洪流或泥石流。

矿区附近无污染源、无有害成分，不会对环境造成污染；矿区为泥石流、滑坡、地裂缝等地质灾害不易发育区，未来开采形成的边坡具有形成崩塌、滑坡隐患，但只要加强防护治理，可以减轻对地质环境的破坏。矿区总体地质环境条件属简单。

5、经济概况

红山农场位于哈密市巴里坤县境内，是十三师位于天山北麓规模最大的一个农牧团场，团场下设农业公司、城投公司、国资公司，社区6个，服务中心4个，全场所属及参股工矿企业21家，中心医院1所，中心学校2所，农场西距巴里坤县城23千米，东距哈密市伊州区118千米，北部的苏海图牧区与蒙古国接壤，边境线长232千米，辖区总面积489万亩，全场总人口11318人，其中少数民族2442人，占比22%，以哈萨克族为主。

红山农场主要以畜牧业、农业、少量矿业及煤化工业为主要经济来源，主要农作物有小麦、马铃薯、蔬菜等，主要畜种有肥羊、肥牛、黄牛，近年来红山农场新型工业发展迅速，主要有风电、物流等。

随着城镇化的加快农业现代化及基建水平的提高，对砂石料需求日益增大，故设立该采矿权具有可观的经济效益，同时带动矿区周边的经济发展，具有一定的社会效益。

矿区一带无常住居民点，人烟稀少，主要为哈萨克族、维吾尔族、回族、汉族等杂居区，以牧业、农业为主，工业不发达，经济较为落后，劳动力资源较丰富。

矿区生活、生产用水可取自矿区南西部5.0千米处的红山农场场部；矿区用电可自行解决；矿区生产、生活所需物资可红山农场场部、巴里坤县供给；矿区附近通讯网络已覆盖。

二、矿业权人基本情况
三、矿山勘查开采历史及现状
第二章  矿区地质与矿产资源情况

一、矿床地质与矿体特征
（一）区域地质特征
区域上，矿区大地构造位于天山兴蒙造山系（Ⅰ级）、准噶尔弧盆系（Ⅱ级）、唐巴勒-卡拉麦里古生代复合沟弧带（Ⅲ级）、谢米斯台-库兰卡兹干古生代复合岛弧带（Ⅳ级）。
1、地层

矿区所在区域出露地层从老到新主要有中奥陶‑下志留统、泥盆系、石炭系、侏罗系、新近系、第四系，各套地层概况如下：

中奥陶‑下志留统荒草坡群（O₂‑S₁hu）：分布于区域中北部，北西‑南东向条带状展布，和石炭系断层接触、与侏罗系角度不整合接触；为浅变质碎屑岩，主要有凝灰质砂岩、粉砂岩、大理岩、火山岩、千枚岩、片岩等。

泥盆系：
三道沟组（D₁‑₂s）：出露范围很小，位于北东角，和周边地层多为断层接触，夹有中性火山熔岩、火山碎屑岩与正常沉积碎屑岩。头道沟组（D₁‑₂t）：同样仅北东角零星出露，属于火山‑沉积建造。

石炭系，多呈北西‑南东长条带状产出：

雅满苏组（C₁y）：区域中北部，以中性火山岩夹少量火山碎屑岩为主

；妖魔梁组（C₂‑₃y）：雅满苏组北侧，岩性以凝灰岩、凝灰质砂岩为主；

二道沟组（C₂‑₃r）：夹于前两套地层中间，为中基性火山熔岩夹火山碎屑岩。

侏罗系煤窑沟群红山组（J₃h）：不整合覆盖在老地层之上，为含煤建造，主要是厚层砾岩、砂砾岩。

新近系中新统桃树园组（N₁t）：分布于区域南西部，岩层平缓，为砖红色砂岩、粉砂岩夹泥质粉砂岩、砂砾岩。

第四系（本矿区赋矿地层）中更新统洪积层（Qp²pl）：山前带状分布，分选差的砾石、亚砂土；上更新统洪积层（Qp³pl）：山前地带，洪积砂砾堆积；上更新统‑全新统洪积层（Qp³‑hᵃᵖˡ）：大面积山前冲洪积平原分布，是区域砂石矿主要赋矿层位，由砾石、砂砾、粗砂组成，分选较好、未胶结；全新统洪积层（Qhᵖˡ）：沟谷、低洼、干河床分布，洪积砾石，粒度随距离变化

2、构造

区域构造线主要呈北西西-南东东向展布。区域上，断裂构造较为发育，主要分布于北部山区中的莫钦乌拉断裂、关庄子断裂及八墙子断裂构成本区的主体构造格架。断裂构造总体以北西向断裂为主，北北西－南南东向断裂次之，北东－南西向断裂较少，断层性质主要为压扭性逆断层，少量为平推断层,多形成不同规模的断裂破碎带。北西向大断裂控制了区内不同的地层单元，沿断裂常形成碎裂岩带，局部地带构造角砾岩发育。

3、岩浆岩

区域内岩浆岩主要分布于北东及南西区域，主要为华力西期侵入的黑云母斜长花岗岩及少量的花岗闪长岩，属晚古生代晚石炭-早二叠世侵入岩（混源）序列。该序列侵入的最老地层为中－晚奥陶世大柳沟组，最晚地层为晚石炭世二道沟组；该序列出露较连续，多呈面状产出，个别呈孤立岩枝产出，展布方向为北北西－南南东向。该序列岩浆作用主期与末期各单元之间多呈脉动接触，个别地段为断层接触；与围岩主要为侵入接触关系，部分地段为断层接触。

（二）矿区地质特征
1、矿区地层
矿区地层简单。主要出露第四系全新统冲积物（Qhal）和沿冲沟分布的第四系上更新统-全新统洪积层-冲洪积层(Qp3-h) apl。

第四系全新统冲积物（Qhal）：在矿区内大面积分布，占整个矿区面积98%以上，据采坑及浅井工程揭露其厚度0.48～0.63米，平均厚度0.56米。近水平层状产出。岩性为：亚砂土、亚粘土层夹少量砂、砾石。与下覆地层接触界线明显，呈整合接触关系。

第四系上更新统-全新统洪积层-冲洪积层(Qp3-h) apl：沿矿区中部冲沟北东南西向分布，出露面积较小。经现场调查和浅井工程揭露，该地层隐伏与第四系全新统冲积物（Qhal）地层之下。呈北东-南西走向，向南略显缓倾斜，倾角约1-2°。岩性为砂、砾石混合物，自然混合而成，砂砾石搬运距离较远，磨圆度、分选性较好,具有第四系冲洪沉积型的固有特性，该套地层未见低。本次普查工作确定的建筑用砂石矿即为该层，矿区圈定长约340米，宽约294米。

岩层多呈青灰色，主要由砂及砾石组成，砂的含量46%左右，砾石含量45%左右，砾石中以小于40毫米为主，少部分砾石粒径大于40毫米，最大粒径150毫米左右，砾石成分复杂，主要为安山玢岩、凝灰岩、霏细岩、闪长岩、云英闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩，砾石多呈次棱角-浑圆状，砂质充填与砾石之间，结构较疏松，多未胶结。

2、矿区构造

矿区内未发现断裂及褶皱构造。

3、岩浆岩
矿区未见岩浆岩发育。

（四）砂石料特征
1、砂石料的物质组成
矿区建筑用砂矿石主要物质组成有：砾石、粗砂、中砂、细砂、粉砂、亚砂土、粘土等，呈松散状混合堆积。其中，砾石多呈次圆状-滚圆状，主要为＜5mm的细-中-粗砂、5～20mm的细-中砾，次为20～40mm的粗砾，少量可见大于40mm的粗砾，分选性中等，砾石成份与附近源区基岩成分基本一致，主要为浅灰色、黄色砂质泥岩、砂岩、砾岩等；各种砂主要为＜5mm细-中-粗砂，少量＜0.15mm粉砂及亚砂土、粘土等。

2、结构、构造

矿石结构构造主要有：（粗-中-细-粉）砂粒状结构、砾状结构及厚层状构造。

3、砂石料类型及品级

5、矿体围岩和夹石
核实区矿体内部组分较均匀，矿体内无夹石。核实工作未揭穿矿体底板；顶板围岩为亚砂土、亚粘土混合砂石覆盖层，核实为研究其厚度分布情况，利用前人施工的浅井工程和开采时采坑的覆盖层剥离厚度，其厚度分布情况见下表。本次核实厚度0.52～0.60米，平均厚度0.55米。顶板覆盖层与矿体接触界线清楚。

该矿体未见夹层。
二、矿床开采技术条件
（一）水文地质条件
1、区域水文地质
矿区属温带大陆性干旱气候。气候干燥，多风，昼夜温差变化大，降雨量小。夏季酷热，冬季严寒。年均气温10.1℃，极端最高气温43.2℃，极端最低气温-28.9℃。无霜期98～104天，年降水量仅50毫米左右，蒸发量2754.1毫米。矿区内植被稀少，无常年水系及地下水露头，夏季暴雨后有瞬时流水。

区内广泛分布山前洪积戈壁准平原基本不含水层，一般由冲、洪积的松散堆积物组成。岩性主要为砂砾石或含粘土的砂砾石，局部地段盖有亚砂土、亚粘土，其厚度大于4.0m，因补给条件差，均不含水。如稀少降雨尚未渗失，便被蒸发掉。总之，绝大部分区域分布戈壁平原第四系不含水。即使暴雨洪流渗入地下，其分布亦是零星的，水量稀少。

区域气候干燥，降水量少且无常年性地表水体，不利于地下水的形成。地下水的补给来源主要为大气降水，降水通过上覆第四系松散层下渗补给下伏基岩裂隙弱含水层，渗流极其滞缓。全区均由第四系松散层覆盖，松散层岩性多为洪积的砂砾层，利于降水的下渗补给地下水。地下水受地形条件的制约，孔隙潜水在地势平缓或低洼沟谷的运移过程中，垂直蒸发和植物蒸腾是其主要的排泄方式。

2、矿区水文地质

（1）含（隔）水层组的划分

划分依据：矿区内岩石为第四系洪积物，划分的依据主要以岩性特征及富水性作为标准，划分区内的含（隔）水层组。

矿区施工浅井控制深度内，未揭露到地下水，根据区域水文地质，结合本次勘查成果，确定矿区内仅存在不含水层。

松散岩类孔隙水透水不含水层（Ⅰ）：

矿区松散岩类主要为第四系上更新统-全新统冲洪积层，岩性为亚砂土、亚粘土和砂砾石、砂石或含粘土的砂砾石，分布于整个矿区，均不含水。

（2）地下水补、迳、排

核实区及其附近未见常年或季节性地表径流及地下水露头，大气降水是矿区地下水的唯一补给方式，对矿区地下水来说，其具有季节性和偶发性，持续时间短，补给有限的特点。由于矿区属干旱区，大气降水少，而蒸发量大，地下水补给条件差。即使夏季偶遇强降雨，大部分雨水将汇聚于沟谷中形成暂时性地表径流沿沟谷快速排泄，只有少量雨水以垂向入渗的方式，缓慢下渗补给。由于没有持续稳定的补给，在干燥炎热的环境下，这些水多以蒸发的形式在较短的时间内排泄殆尽，使赋存介质很快又处于不含水状态。

（3）矿床充水因素

核实区内气候干燥，为荒漠、戈壁型大陆性干旱气候，蒸发量远高于降水量。夏季偶短暂暴雨形成的短暂径流，很快将下渗消失，不会形成长时间地表水体，对矿山开采影响较小。

地表水源：区内无常年性地表水流。

综上所属，矿区充水来源主要为大气降水及其极端时期内发生罕见的降水过程，可在在露天采坑底部或矿区低洼处形成暂时地表水体。综合分析本区地表水具有以下特征：一是受气候条件的制约，矿区地表水的形成具有季节性和偶发性，且水量有限，持续时间短，对矿床开采的影响有限；二是矿区地形条件有利于地表汇水快速自然排泄，使汇水存续时间短暂，进一步降低了地表汇水对矿床开采的影响。但从预防角度考虑，建议开辟排泄通道、修筑防洪堤坝或配备抽、排水设备，即可解决采场排水问题，避免强降雨可能造成的采坑积水，保证生产不受影响。

（4）矿区水文地质类型

矿山开采标高远在地下水位之上，开采不受地下水影响；矿区属干旱区无地表水体，降雨量少、蒸发量大，矿床开采受地表水的影响较小；矿区的水文地质勘查类型应划分为露天开采简单型矿床。

（5）矿区供水

矿区生活和生产用水，取自矿区西南部5.0公里处红山农场七队，完全满足未来矿山生产和生活用水需要。
（二）工程地质
该矿为第四系冲-洪积松散堆积物，砂、砾石、碎石裸露地表，矿体规模及厚度稳定，岩性单一，整体性好。矿区地形地貌简单，地层为第四系洪积堆积砂砾石层，磨圆积分选性较好。砂砾石矿层位于亚砂土、亚粘土覆盖层之下，无胶结或者弱胶结。
1、工程地质岩组划分
矿区地形地貌条件简单，矿体产状近水平位于亚砂土、亚粘土覆盖层之下，主要由砂砾石组成，岩土体工程地质性质较差。岩土体均为散体结构，结构体呈颗粒碎屑状，遇水易导致塌陷、边坡坍塌等地质灾害发生。矿区工程类型划分为松散地质岩组。
2、岩体质量
矿体由第四系冲洪积作用自然堆积而成，呈近水平层状位于亚砂土、亚粘土覆盖层之下，由砾石、粗砂、细砂组成。骨架颗粒大部分接触，粗砂及细砂充填级配较好，自然状态下呈未胶结状态，但堆积时间较长已被压实，岩层完整较密实。

原普查工作施工2口浅井，最深已达到4.95米，井呈较规则长方形。通过浅井井壁观察矿层略具层理较密实，砂石粒度分布基本均匀，一般不易发生工程地质问题。但综合考虑由于岩体为自然堆积而成未胶结状态、密实度不够，岩体质量为较差。

将来开采时必须加强边坡稳定性巡查，及时消除崩塌等边坡失稳安全隐患。
3、露采最终边坡角的确定

矿区西南部砂石料矿经多年开采形成采坑深度最深达6米，边坡近直立未出现边坡工程地质问题。类比类似砂石料矿开采边坡，本砂石矿最终开采边坡角确定为30°较为合理。

此类矿山开采主要涉及的工程地质问题为边坡失稳。综合考虑矿体工程地质性质不稳定，开采深度不大，构造简单等因素，将开采边坡取30°较为合理。
4、结论

综上所属，矿体赋存于第四系上更新统-全新统：洪积层-冲洪积层(Qp3-h) apl中。矿体位于亚砂土、亚粘土覆盖层之下，主要成分为砾石、砂、砂土堆积集合体，为松软工程地质岩组；岩体质量较差。矿体呈层状近水平产出、厚度稳定、无覆盖层适合露天开采。在其露天开采最终边坡角保持在30°情况下较为稳定。故矿区工程地质条件属简单类型。
（三）环境地质

1、地震及区域地壳稳定性

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），矿区地震动峰值加速度为0.15g，对应地震基本烈度小于Ⅶ度区。

矿区地形简单，地貌单元单一，核实区内未见新的构造活动，区内地层较稳定，工程建设条件适宜，该矿开采将产生少量废土石，应合理堆放，该矿闭坑后回填，尽量恢复原生态。据收集巴里坤县的地震资料，自1970年巴里坤县境内发生过两次震级3级以上地震。因此地震对矿山开采影响小，但仍需一定的防震措施。其特点是以小震居多。普查区附近新构造运动不强烈，未发现活动性断裂的存在，因此其环境地质稳定性较好。

表2-1    地震动峰值加速度与地震基本烈度对照表
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2、矿区内地质灾害现状

3、矿山开采对环境的影响

矿体位于亚砂土、亚粘土覆盖层之下，适合露天开采。开采活动会在采区形成边坡，带来崩塌次生地质灾害隐患。矿山开采深度小仅4.0米，开采不易产生工程地质问题。应科学、合理的规划和设计工业广场，将矿石和废石剥岩等按规划有序堆放，以防矿石和废石乱堆乱放，占压大量的土地，对地质环境造成一定的影响。

矿山采用露天开采，随着开采深度的加大，突发性降水涌入采坑的可能性愈大，要切实做好采坑区外围的防洪排水系统工作，避免突发性降水涌入采坑造成不必要的经济损失。矿山将来露天开采、开采深度较小，故矿山开采引发地面塌陷、地面沉降及地裂缝地质灾害的可能性很小。

在今后矿山生产建设过程中，需加强环境保护意识，合理开采，严格按照相关规范设计要求进行开采，要尽可能地减少对当地水土资源的破坏，有针对性的制定无害化处理方法和预防措施，保护好当地环境，确保矿山的长期稳定发展。
4、矿山环境地质类型

采矿可产生局部地表变形，但对地质环境破坏不大；区内无重大的污染源，无热害，无地表水、地下水，矿石和废石化学成分基本稳定，无其他环境地质隐患，矿山在生产过程中应加强对地表水及边坡管理，注意环境保护。确定核实区地质环境质量简单。

综上所述，矿区水文地质条件、工程地质条件及环境地质条件均属简单类型，矿床开采技术条件应属于开采技术条件简单的矿床，即Ⅰ类一型。
三、矿产资源储量情况
（一）地质报告情况
2026年8月，山东省地矿工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队）完成了矿区地质勘查工作；勘查工作通过矿区剖面测量、地形地质测量、浅井测量及样品分析等工作，初步查明了该砂石矿形成的地质背景；初步查明了矿体规模、形态、产状、砂石料质量特征；初步查明了成矿地质条件；查明了矿区水文地质条件和矿床水、工、环等开采技术条件，估算了矿区内砂石矿资源量，并编制提交了《新疆生产建设兵团第十三师红山农场2号建筑用砂石矿资源储量核实报告（2026年）》。
（二）地质报告勘查成果
1、地质报告勘查成果
2、地质报告资源储量查明情况
第三章  开采区域
一、符合矿产资源规划情况
依据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021－2025年）》，对砂石料矿山的要求如下：

1．按照“严控增量，优化存量，清洁利用”的要求，压减砂石土等小型矿山数量，提高集约化、规模化开采能力；

2．积极引导地（州、市）、县（市、区）划定砂石集中开采区并严格管理；依据环境保护和运输半径合理规划砂石开采布局，引导砂石矿实现集中开采、规模开发、绿色开采、整体修复，实现生产规模化、集约化；新建砂石土矿原则上位于集中开采区内，明确区内开采规模、生态保护修复治理措施等准入要求；统筹各地（州、市）、县（州、市）砂石矿产的开发布局，促进资源优势互补，鼓励砂石资源区域合理调配。

本矿山开采矿种为建筑用砂，不属于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021－2025年）》中的限制开采矿产（砖瓦用粘土等），不属于严格控制的特定保护性开采矿产（钨、稀土等），不属于禁止开采的有毒有害物质超过规定标准的项目（砷和放射性、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土、砂金等）。
本矿山建筑用砂生产规模为9×104m3/a，位于第十三师红山农场9连砂石集中开采区，属于集中开采、规模开发、生产规模化集约化的矿山。

该建筑用砂矿矿区范围由新疆生产建设兵团第十三师自然资源和规划局实地划定，矿权面积为0.1km2。该区块位于第十三师红山农场9连集中开采区范围内，属无矿权争议区，开采区域即为规划区块。

二、可供开采矿产资源的范围
2026年8月10日，山东省地矿工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队）编制提交了《新疆生产建设兵团第十三师红山农场2号建筑用砂石矿资源储量核实报告（2026年）》。
三、采矿用地情况
（一）土地权属
（二）土地利用情况
根据建设单位出具的证明文件，第十三师红山农场二号砂石矿，矿区开采仅用作道路工程路基填料取土场。在矿区范围内不设置办公区、生活区、筛分及工业场站等任何设施。
因此，本次涉及用地部分，仅为露天采场及临时排土场。

五、与相关禁限区的重叠情况
五、申请开采区域
第四章  矿产资源开采与综合利用

一、开采矿种

依据山东省地矿工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队）2026年8月编制的《新疆生产建设兵团第十三师红山农场2号建筑用砂石矿资源储量核实报告（2026年）》，矿区范围内开采矿种为建筑用砂。

矿区范围内无其他可开发利用的共伴生矿产，矿区范围内无其他未涉及利用的矿种。
二、开采方式
（一）开采方式
根据矿体赋存条件，本矿山适合露天开采方式，本次方案推荐矿山采用凹陷露天开采方式。
矿山应在开采全周期（开采前、开采中、开采后）采取预防控制措施，减少地质环境破坏和土地、植被损毁；开采前严格按要求编制开采方案，明确开采范围和边坡参数，合理确定台阶高度、坡面角，降低边坡失稳和水土流失风险；尽可能利用采场原有地形，减少削坡和填方工程量；开采过程中遵循“边开采、边治理”原则，通过定期监测的方式预防水土流失和地质灾害；开采后严格按照生态保护修复方案对矿山进行生态修复。

（二）开采范围
本次开采方案的开采范围主要依据现有采矿权范围、开采深度及普查报告资源量估算范围。

（三）开采顺序

本矿山矿体厚度4m，挖掘机可一次将矿体采完，无需分层开采。
因此，本次方案推荐矿山开采顺序为自南向北一次性开采全高。
（四）露天开采境界
1、露天开采境界圈定原则

（1）露天开采境界不超过采矿许可证核准的矿区范围及资源量估算标高范围。

（2）圈定的露天境界，便于开采和运输。

（3）露天开采境界的境界剥采比小于经济合理剥采比。

（4）露天境界圈定的参数有利于最终边坡的稳定；为了确保最终边坡稳定，不会发生边坡滑落等，应确定合理的最终台阶高度、台阶坡面角、平台宽度，最终边坡角等参数。

（5）露天境界圈定参数与生产规模，采掘设备技术性能相适应。

（6）充分利用开采范围内的矿产资源，在划定的范围内，尽量扩大开采境界，降低损失，增加可采矿量，使国家矿产资源得到充分开发和利用。

（7）有利于安全生产和环境保护。

2、露天开采境界参数的确定
（六）矿床开拓
1、开拓运输方案选择原则

（1）基建工程量少，基建投资少。

（2）开拓运输系统建成后，企业经营费用低。

（3）适应矿区气候特点和地理条件，保证系统运行安全可靠。

（4）运输设备选型与矿山规模、地形地貌和矿体赋存条件相适应，少占地。

（5）基建时间短，早投产，早达产；生产工艺简单、可靠，生产环节少，管理方便。

（6）静态和动态投资回收期短，投资收益率高。

2、开拓运输方案的选择

5、采场要素

6、铲装作业

（八）基建期

考虑本矿山在2024年生产过，开段沟、开拓矿量、备采矿量完备，本次不设置基建期。

（九）采场主要设备及劳动定员

1、采场主要生产设备

矿山主要设备，详见表4-6。

表4-6  采场主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	三一SY245H
	整机工作重量：24800kg
	台
	1
	新增

	
	
	
	铲斗容量：1.4m3
	
	
	

	
	
	
	爬坡能力：35%
	
	
	

	
	
	
	额定功率：147kW
	
	
	

	
	
	
	最大挖掘半径：10225mm
	
	
	

	
	
	
	最大挖掘高度：9475mm
	
	
	

	
	
	
	最大挖掘深度：6705mm
	
	
	

	
	
	
	最大卸载高度：6715mm
	
	
	

	2
	矿用自卸汽车
	重汽豪曼H5-6×4
	额定载重量：13000kg；
	辆
	7
	新增

	
	
	
	负载最高速度：40km/h；
	
	
	

	
	
	
	整机空载重量：9970kg；
	
	
	

	
	
	
	整机满载质量：25000kg；
	
	
	

	
	
	
	最小转弯半径：12000mm；
	
	
	

	
	
	
	整机全长：7200mm；
	
	
	

	3
	洒水车
	
	水箱容积：20m3。
	辆
	1
	新增


2、矿山劳动定员

根据矿山组织机构的设置，以及工艺流程设计和设备配置状况，设计矿山劳动定员为35人，其中管理及技术人员14人，采矿作业人员10人，辅助作业人员5人，后勤人员6人。
矿山劳动定员见表4-7。

表4-7  采场劳动定员表

	序号
	部门或工种
	定编人数
	在册

系数
	在册

人数

	
	
	1班
	2班
	
	

	1
	管理与技术人员
	14
	
	1
	14

	1.1
	主要负责人
	1
	
	
	

	1.2
	安全生产管理人员
	2
	
	
	

	1.3
	分管技术、生产、地质、安全的副矿长
	4
	
	
	

	1.4
	采矿、地质、机电、测量等专业技术人员
	5
	
	
	

	1.5
	会计
	1
	
	
	

	1.6
	出纳
	1
	
	
	

	2
	采场作业人员
	9
	
	1.2
	10

	2.3
	挖掘机司机
	1
	
	
	

	2.4
	装载机司机
	1
	
	
	

	2.5
	运输车辆司机
	7
	
	
	

	3
	辅助作业人员
	5
	
	1
	5

	3.1
	电工作业人员（兼机修）
	2
	
	
	

	3.2
	水泵工
	1
	
	
	

	3.3
	安全检查工
	2
	
	
	

	4
	后勤服务人员
	6
	
	1
	6

	4.1
	后勤人员
	3
	
	
	

	4.2
	水车驾驶员
	1
	
	
	

	4.3
	后勤车辆驾驶员
	2
	
	
	

	5
	劳动定员合计
	34
	
	
	35


（十）主要技术指标及材料消耗
（十一）矿山防排水
1、地表防排水

本次方案在开采境界外北部、东部、西部修建截水沟，截水沟位于矿区界外，将地表水导流至开采境界外，防止地表水流入采场，影响采场生产和边坡稳定；截水沟采用裸沟，梯形断面，顶宽1.2m，底宽0.6m，深0.6m，沟底坡度依据地形布设，平缓处沟底纵坡度不小于5‰，截水沟采用挖掘机直接挖掘形成，内坡不衬砌。
2、采场防排水
矿山采用凹陷露天开采方式，凹陷露天开采阶段，采场内设置集水坑，采用机械排水。

本次露天矿采坑大气降水汇量计算公式选用《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）附录G.1相关公式，具体如下。

直接降落在露天采坑中的降水量计算公式为：

Q3＝F×X

式中：Q3—降水渗入采坑水量，m3；

F—露天矿坑的面积，m2；

X—日平均降水量，m。
汇水范围（F）：最终开采境界范围约100000m2。
降雨量：矿区年降水量仅50毫米左右，蒸发量2754.1毫米。对于年均仅50mm的地区，一场达到大雨级别（25mm左右）的降水就已经是极为罕见的极端天气了。
经上式计算，采场正常汇水量140m3/d，遇暴雨时最大汇水量2500m3/d。

依据《金属非金属矿山安全规程》要求，应设工作水泵和备用水泵；工作水泵应能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大涌水量；遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7天，因此全部水泵应能在7天内排出设计最大涌水量。则要求露天采场正常情况下单台水泵排水能力不小于7m3/h；暴雨情况下工作水泵和备用水泵排水同时工作时的排水能力不小于9m3/h。

凹陷露天采矿场设置集水池（容积20m3，至少满足暴雨时1小时汇水量），采用机械排水，选用2台（1台工作1台备用）50WQ(QW)10-7-0.75型柴泵（流量10m3/h、扬程7m、柴油机功率0.75kW）将汇水排至采场外截水沟外排，排水管选用外径120mm的PE管，排水管路敷设两条，一条工作，一条备用。

矿山在遇到设计频率的暴雨时，允许最低一个台阶临时淹没，淹没前要撤出所有人员和设备。

矿山采场汇水主要为大气降水，不含有毒有害物质，采场汇水经集水池沉淀后排至地表，可由水车收集进行利用（采场洒水降尘等），不会对地质环境产生影响。

（十二）绿色矿山建设

1、绿色矿山建设的必要性

绿色矿山建设已是大势所趋，矿山企业建设绿色矿山是必要的，也是很有意义的。

2015年以来，建设绿色矿山是适度开发矿产资源的大趋势，是国家加强生态文明建设的重要抓手，是国家建设美丽中国的重要渠道。

建设绿色矿山、发展绿色矿业是落实2018年宪法修正案、环境保护法、矿产资源法、公司法等有关环境保护、社会责任条款的客观需要。例如《中华人民共和国公司法》第五条第一款，公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

绿色矿山是顺应中央政策、遵守法律并被认可而获取的良好结果，这提升了矿山企业的品牌和企业形象。

2、绿色矿山建设的规划任务

按照《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法》（新国土资发〔2018〕94号）相关规定，从矿区环境、资源开采方式、节能减排等方面对矿山进行绿色矿山建设，严格按照相关法律法规进行开采。

（1）矿容矿貌

1）矿区按照生产区、管理区、生活区等功能分区，生产、生活、管理等功能区设有相应的管理机构和管理制度，做到了运行有序，管理规范。

2）矿区地面运输、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；各生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、采矿场、筛分线等需警示安全的区域均设置安全标志。

3）在矿山生产、运输、储存过程中采取防尘保洁措施，在储矿仓、筛分机、带式输送机的受料点、卸料点等产生粉尘的部位，采取全封闭措施，并采取喷雾、洒水降尘加设除尘器等措施处置粉尘；采矿作业面、矿区道路、排土场采取喷雾、洒水降尘；保持矿区环境卫生整洁，工作场所粉尘浓度要符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求。

4）矿区生产废水及生活污水分开收集处理，污水排放达标率指标为100%。

5）为降低噪声影响，使企业噪声排放限值符合GB12348的规定，所有设备均采取降噪处理措施；地表设施均设在建筑物之内，降低噪声排放。

3、三率指标

（1）回采率

根据《矿产资源“三率”指标要求 第14部分：饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T 0462.14-2024），建筑用石料露天开采回采率指标中，领跑者指标为不小于99%，一般指标为不小于95%，最低指标为不小于90%。

该矿采用凹陷露天开采方式，矿山采矿回采率98%，满足露天开采一般指标要求。

（2）综合利用率

矿区内除分布有建筑用砂矿资源外，未发现其他有价值的矿产资源。
4、节能

能源是现代化建设的主要物质基础，节约能源，合理利用能源是非常重要的，本矿山节能设计遵循《砂石矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）的要求进行设计。

（1）根据矿体赋存条件，设计采矿方式为采用机动灵活性强、一机多用的挖掘机进行砂石料的采装，此工艺应用广泛且较为成熟，单位砂石料的开采能耗较低。

（2）设计采用公路开拓、汽车运输方案，开拓公路沿地形布置直接进入采场，废堆场设置位于地势较低处，利用自然高差势能，降低单位砂石料的运输能耗。

针对上述工程任务，建议矿山企业合理安排绿色矿山建设研究费用，逐一落实，并争取综合利用税收优惠政策。主要技术措施是尽快形成综合利用可行性研究报告，尽快编制绿色矿山建设方案。

5、科技创新与数字化矿山

应建立安全监测监控系统，保障安全生产。

应推进机械化减人，自动化换人，实现矿山开采机械化，选矿工艺自动化，关键生产工艺数控化率不低于70%。

建立数字化资源储量模型与经济模型，进行矿山储量动态管理和经济评价，实现地质矿产资源储量利用的精准化管理。

矿山应建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系；矿山应开展关键技术研究，在资源开发、资源综合利用、环境保护、节能减排等方面改进工艺，提高技术水平；矿山研发和技术改造投入应不低于上一年度主营业务收入的1.5%。

6、企业管理与企业形象

应建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。

应建立以人为本、创新学习、行为规范、高效安全、生态文明、绿色发展的企业核心价值观；

应构建企地共建、利益共享、共同发展的办矿理念，与矿山所在乡镇、村等建立磋商和协商机制，及时妥善处理各种利益纠纷。

7、矿山绿化
矿区绿化条件较差，生活区可种植耐旱植物小面积绿化。

生活区、管理区、生产辅助区绿化应按矿区绿化设计进行绿化，新建矿山原则上不应有大面积裸露区。矿山应根据气候及地形地貌等自然条件，因地制宜开展绿化，利用所在地区地形、地貌、水体、植被等自然人文条件，合理设置公共绿地、居住区绿地、生产绿地和防护绿地。

可绿化面积是指不影响生产并能够进行绿化的土地裸露区域的面积，不包含硬化地面、建筑覆盖区、工艺装置区、油品储罐组与消防车道之间、防火堤或防护墙内等严禁绿化的区域。

矿区绿化覆盖率是指矿区土地绿化面积与办公生活区、矿区专用道路两侧绿化带等厂界内可绿化面积的百分比。

矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。

8、职业病危害防护
（1）铲装、运输防尘主要技术措施

矿山工作面、矿堆、公路、排土场经常洒水，以降低铲装、卸矿、运输等工序的产尘量，并加强个体防护。

对矿山接尘作业人员进行体检，严防有职业禁忌证的人员从事接尘作业；接尘作业人员应佩戴3MN95防尘口罩。每年对矿山接尘作业人员进行一次尘肺病调查，发现有疑似尘肺病出现，应将患者调离接尘作业，并认真改进防尘措施。

矿山采取上述防尘措施后粉尘浓度可以控制在国家标准范围内，对矿山接尘作业人员的危害也不大。

（2）噪声危害防护措施

矿山主要噪声源有装载机、挖掘机等，噪声作业主要集中在采场。

为控制噪声污染，设计中从降低声源源强值、传播途径和安全距离的要求上加以控制。

在设备采购上，尽可能选用低噪声设备。

做好设备安装调试和检修，减少设备间不必要的摩擦而产生的噪声。

在总平面布置上，噪声较高的设备或工作远离职工宿舍和休息区，使得动、静分离。

加强个体防护，为职工配备耳塞等听力防护用具。

（3）振动危害防护措施

该矿山生产设备在操作中会产生机械性振动，电动机产生电磁性振动，上述振动均会对人体产生振动危害。长期接触大强度的生产性振动，在一定条件下可引起振动病，表现为以末梢循环、末梢神经障碍为主的全身性疾病。减少振动危害的主要安全技术措施如下。

机械设备基础严格按照设备基础图进行施工，安装过程后进行生产调试，确保部件连接紧密牢固、不松动。

经常对设备进行检查、紧固松动螺母，经常对设备传动部件进行润滑，减少振动危害效应。

在总平面布置上，振动的振幅或频率较高的设备或工作远离职工宿舍和休息区，使得动、静分离。

加强个体防护，为职工配备手套等防护用具。

（4）高温危害防护措施

露天作业场地，夏季偶有高气温、强光辐射的不良气候条件。根据《工作场所职业病危害程度分级第3部分高温》（GBZ/T 229.3－2010）该矿山为Ⅱ级高温危害。

露天高温的主要来源有：太阳辐射热和设备的散热。在高温环境中作业，可使人员的机体产生一系列生理机能的改变和障碍。高温危害防治措施如下。

结合有关规定要求，对该矿山高温作业岗位按轻劳动计算，工作地点温度有时在36-37℃，允许持续作业接触热时间小于120min，如按休息20min，继续接触热环境的工作来计算，则工作日接触高温作业的累计时间7小时。因此高温时，在一个工作日之内，实际接触高温的作业时间，应控制在7小时以内（避免最高温度时间进行露天工作）。

避免中午时间，太阳直射温度最高时段的露天作业。

对于室内的机械设备生产运行时，加强通风作业，以降低设备散热造成局部高温危害。

在工作场所配备饮水机等供饮水设施，并在水内适当加入食盐，以补充人体需要。

（5）有毒有害气体危害防护措施

矿山开采的有毒有害气体主要是生活区采用土火炉做饭和取暖也存在煤气中毒危害。

预防的主要措施为：为矿山配置食堂和集中供暖设施，减少或避免使用土火炉采暖。

（6）辅助卫生设施

设计为矿山在生活区设置水箱，作为清洁饮水设施。并设置办公室、生产卫生室（浴室、盥洗室），生活卫生室（会议室、食堂、厕所）等。

设计要求矿山企业要制定事故应急救援预案，并培训职工进行急救技术的训练，提高职工的自救、互救能力。

（7）其它方面职业卫生危害防护措施

选址、总平面布置应符合国家有关职业卫生标准。

设计参照《工业企业设计卫生标准》，建筑物容积确保使用者有足够的新鲜空气量。

机修车间应有冲洗地面和墙壁的设施，车间地面应平整防滑，易于清扫。

建筑物采光、照明符合现行《工业企业采光设计标准》、《工业企业照明设计标准》等要求。

设备采购应首先选用噪声、振动小的设备，产生噪声、振动的设备应根据噪声、振动的物理特性合理设计消声、吸声、隔声及隔振、减振等噪声、振动控制措施，应使工作场所噪声、局部振动和全身振动的职业接触限值符合卫生限值要求；

根据不同季节要设置防暑和热辐射、防寒、防潮湿等措施，应使工作场所夏季气温和冬季采暖等符合相应的卫生标准和卫生要求。

可能产生职业病危害的工作场所、设备及产品，应按照《工作场所职业病危害警示标识》的规定设置组合使用的警示标识。

矿山企业应为员工提供符合防治职业病要求的个人使用的防护用品，并登记建档。

矿山应在矿区内设置职业健康标志牌。











