十三师环审表〔2026〕号
关于新疆宣力环保能源股份有限公司宣力-宣泰DN1200解析气管输项目环境影响报告表的批复

新疆宣力环保能源股份有限公司：

《新疆宣力环保能源股份有限公司宣力-宣泰DN1200解析气管输项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于第十三师淖毛湖经济技术开发区，项目性质为新建，主要建设内容为新建1条新疆宣力环保能源股份有限公司到新疆宣泰环保能源有限公司的解析气管线及其配套附属设施，管线长884米，管径1.2米。总投资802.7万元，其中环保投资18万元，占总投资的2.24%。
项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

施工期通过规范表土剥离堆放回填、严控施工范围、做好堆土区防护、后期植被恢复、管控夜间施工及保护野生动物等措施保护陆生生态；施工期加强施工管理，合理安排施工工序、运输车辆加盖篷布、控制车速、洒水抑尘、避免大风天气下作业等措施，减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间等措施降低噪声对周边环境的影响，项目产生固体废物应遵循减量化、资源化、无害化的原则。生活垃圾集中收集后交由环卫部门拉运至当地生活垃圾填埋场处置。废焊条、废钢管集中收集后外售。

（二）运营期
1.严格落实水环境保护措施

解析气管道中冷凝水通过排水系统输送至新疆宣泰环保能源有限公司污水处理厂处理。
2.严格落实环境风险防范措施
严格落实报告表提出的环境风险防范措施。管道按规范设计、施工、验收，严控材质及焊接/防腐质量；完善安全管理制度，定期维护设备、阀门、报警设施；制定巡检制度；设置警示标志；配备可燃气体检测仪；制订突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

3.严格落实土壤及地下水污染防治措施

加强管道防腐、定期检测、维护，确保管道的安全运行。一旦发现管线存在泄漏迹象，立即采取应急措施，控制污染扩散，将环境影响降到最低。

三、项目不涉及总量控制指标。

四、严格执行环境保护“三同时”制度，我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，淖毛湖经开区生态环境局做好日常监督管理工作。项目建成后开展环境保护验收工作，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送至淖毛湖经开区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
新疆生产建设兵团第十三师

生态环境局

2026年 月 日

抄送：局领导及相关科室（单位）

淖毛湖经开区生态环境局，新疆沃谱瑞节能环境科技有限公司

新疆生产建设兵团第十三师生态环境局          2026年 月 日印发



